{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Plan1","Plan2","Plan3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Plan1","index":0,"n_rows":534,"n_cols":7,"rows_kept":534,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[4,0,4,6],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[507,2,507,5],[508,2,508,5],[509,2,509,5],[510,2,510,5],[523,1,523,6],[525,1,525,6],[527,1,527,6],[529,1,529,6],[531,1,531,6],[533,1,533,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO"]
["Obra: UNILAB -CONSTRUÇÃO  DO BLOCO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA - quantitativos referentes à uma edificação"]
["ORÇAMENTO BÁSICO"]
[]
["PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO"]
[]
[]
["ITEM","CÓDIGO","DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO","UNID"," QUANTIDADES ","PREÇO UNITÁRIO","TOTAL"]
[]
[]
[1,null," SERVIÇOS E DESPESAS PRELIMINARES ","  "]
[" 01.01 ",null," Emolumentos e taxas  (Prefeitura,  CREA,Bombeiros, seguro, etc.) "," UN ",1]
[]
[]
[2,null," IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ","  "]
[" 02.01 ","SINAPI 73686"," Locacao da obra., com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador "," M2 ",992.81]
[" 02.02 ","SINAPI 73903/001"," Limpeza mecanizada do terreno "," M2 ",992.81]
[" 02.03 ","SEINFRA C1622"," Ligacao provisoria de agua e  instalacao provisoria de sanitario para uso dos operarios. "," UN ",1]
[" 02.04 ","SINAPI 73960/001+41598"," Ligacao provisoria de luz e forca para obra,    com    distribuicao     interna. "," UN ",1]
[" 02.05 ","SEINFRA C0002"," Abrigo provisório com 1 pavimento, contendo alojamento e depósito "," M2 ",50]
[" 02.06 ","SINAPI 72209"," Retirada de entulho "," M3 ",280]
[" 02.07 ","SINAPI 74209/001"," Placa de obra em chapa de aço galvanizado "," M2 ",6]
[" 02.08 ","SINAPI 74220/001"," Tapume em chapa de madeira compensada, dispondo de abertura e portão "," M2 ",351.47]
[" 02.09 ","MERCADO"," Administração da obra "," MES ",12]
[" 02.10 ","MERCADO"," Mobilização    e    desmobilização    de equipamentos,  inclusive  desmontagem  e remoção  das   instalações   provisórias "," UN ",1]
[]
[]
[3,null," MOVIMENTO DE TERRA ","  "]
[" 03.01 ","SINAPI 73965/010"," Escavacao manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, ate  2,00m de profundidade. "," M3 ",892.4]
[" 03.02 ","SINAPI 73904/001"," Aterro   apiloado    de    valas,    com aquisição de material "," M3 ",155.62]
[" 03.03 ","SINAPI 73964/006"," Reaterro manual de valas "," M3 ",194.41]
[" 03.04 ","SINAPI 79477"," Escavação manual em campo aberto de rocha, com uso de explosivo e perfuração manual, até 2,00m de profundidade "," M3 ",150]
[]
[]
[4,null," FUNDAÇÕES ","  "]
[" 04.01 ","SINAPI   6110"," Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) "," M3 ",17.66]
[" 04.02 ","SINAPI   6122"," Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg. Cimento e areia traço 1:4 "," M3 ",105.99]
[" 04.03 ","SINAPI   5968"," Impermeabilização em base alvenaria argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 2cm, com impermeabilizante "," M2 ",309.13]
[" 04.04 ","SEINFRA C0089"," Cintas de Concreto não Estrutural "," M3 ",4.42]
[" 04.05 ","SINAPI 73878/001"," Concreto  estrutural usinado, controle  tipo  \"A\",  consistência  para vibração,   brita    1,    fck=30    Mpa "," M3 ",84]
[]
[]
[5,null," ESTRUTURA ","  "]
[" 05.01 ","SINAPI 74138/004"," Concreto  estrutural usinado, controle  tipo  \"A\",  consistência  para vibração,   brita    1,    fck=30    Mpa "," M3 ",941]
[" 05.02 ","SINAPI 74157/003"," Lançamento de concreto em estrutura "," M3 ",941]
[" 05.03 ","SEINFRA C4151"," Aço CA 50A e CA 60 "," KG ",{"v":113000,"d":"113,000.00"}]
[" 05.04 ","SEINFRA C3991"," Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 18mm util 5X "," M2 ",{"v":7800,"d":"7,800.00"}]
[" 05.05 ","SEINFRA C3985"," Cabo engraxada 12.7mm "," KG ",{"v":11300,"d":"11,300.00"}]
[" 05.06 ","SEINF  0060030011"," Forma caixote removível em plástico para laje, com locação mensal de molde/escoramento/cimbramento "," M2 ",{"v":4485.94,"d":"4,485.94"}]
[" 05.07 ","SEINFRA C3343","Protensão e injeção em cabo com cordoalha de 12.7mm"," KG ",{"v":11300,"d":"11,300.00"}]
[" 05.08 ","SINAPI 74022/058","Ensaio de resistência a compressão simples - concreto"," UND ",471]
[" 05.09 ","SINAPI 74022/058","Ensaio  de abatimento de tronco de cone"," UND ",157]
[]
[]
[6,null," PAREDES E PAINÉIS ","  "]
[" 06.01 ","SINAPI 73935/001"," Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) "," M2 ",{"v":3569.26,"d":"3,569.26"}]
[" 06.02 ","SINAPI 73998/006"," Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm, espessura 19cm, assentados com argamassa traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia) "," M2 ",{"v":3527.46,"d":"3,527.46"}]
[" 06.03 ","SEINF 0080040012"," Divisória em granito branco Saara - fornecimento e montagem "," M2 ",263.74]
[" 06.04 ","SINAPI 74200/001"," Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=13,5MPa. "," M3 ",16.23]
[" 06.05 ","SEINFRA C0773"," Chapim em concreto pré-moldado "," M2 ",51.94]
[" 06.06 ","SEINFRA  C0366"," Elementos pré-fabricados para janelas "," M ",{"v":1029.6,"d":"1,029.60"}]
[" 06.07 ","SEINF 0080060019"," Prateleira em granito branco Saara "," M2 ",31.28]
[" 06.08 ","SEINFRA C3674"," Suporte para prateleiras "," UND ",48]
[]
[]
[" 07. ",null," IMPERMEABILIZAÇÃO ","  "]
[" 07.01 ","SINAPI 83738"," Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP), e=4mm "," M2 ",{"v":1719.93,"d":"1,719.93"}]
[" 07.02 ","SINAPI 73920/002"," Regularização em piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp. 3cm, preparo manual "," M2 ",{"v":1719.93,"d":"1,719.93"}]
[" 07.03 ","SINAPI 83748"," Proteção mecânica de superfície com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm "," M2 ",{"v":1719.93,"d":"1,719.93"}]
[" 07.04 ","SINAPI 72075"," Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica em superfícies lisas, pequenas dimensões "," M2 ",152.43]
[]
[]
[" 08. ",null," PAVIMENTAÇÃO ","  "]
[" 08.01 ","SINAPI 83532"," Lastro de concreto, incluindo preparo  e lancamento. "," M2 ",768.84]
[" 08.02 ","SINAPI 73920/002"," Regularização em piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp. 3cm, preparo manual "," M2 ",{"v":3828.19,"d":"3,828.19"}]
[" 08.03 ","SEINFRA C2243","Rodapé de sobrepor que será em cantoneira de alumínio anodizado natural perfil TG-004 – tubo retangular Alcoa ou similar"," M ",{"v":2957.84,"d":"2,957.84"}]
[" 08.04 ","SINAPI 73991/004"," Piso cimentado simples, liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia) espessura 1,5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante "," M2 ",121.46]
[" 08.05 ","SEINFRA C3001","Cerâmica Cecrisa ou similar 40 x 40 cm linha Hercules cor white PEI 5 rejuntada com Rejuntamix – linha rejunta tudo na cor cinza natural e assentada de piso a forro acabado de acordo com paginação de pisos e paredes"," M2 ",{"v":3582.81,"d":"3,582.81"}]
[" 08.06 ","SEINFRA C1120"," Rejuntamento  para   piso   cerâmico, com argamassa pré-fabricada "," M2 ",{"v":3582.81,"d":"3,582.81"}]
[" 08.07 ","SEINFRA C2285"," Soleiras  de  granito  cinza, assentada com  argamassa  mista de  cimento,  cal  hidratada   e   areia media ou fina s/peneirar no traco  1:1:4 "," M2 ",5.37]
[" 08.08 ","SINAPI 72138"," Piso em granito branco saara "," M2 ",153.91]
[" 08.09 ","SINAPI 72138"," Degraus/patamar em granito branco saara "," M2 ",86.1]
[" 08.10 ","SINAPI 73922/001"," Piso em concreto FCK, maior ou igual a 24 MPA, revestido com argamassa de cimento, desempenado, na cor natural "," M2 ",61.42]
[" 08.11 ","SINAPI 73789/002"," Meio fio de concreto moldado no local, usinado 15 Mpa, com 0,30m de altura x 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia "," M ",16.88]
[]
[]
[" 09. ",null," REVESTIMENTO ","  "]
[" 09.01 ","SINAPI 73928/002"," Chapisco  com  argamassa  de  cimento  e areia    grossa,    com    traço     1:3, preparo manual "," M2 ",{"v":13243.73,"d":"13,243.73"}]
[" 09.02 ","SEINFRA C3121"," Reboco    para     paredes e tetos internos e externos, empregando argamassa de cimento e  areia traço 1:6 "," M2 ",{"v":10852.92,"d":"10,852.92"}]
[" 09.03 ","SEINFRA C1213"," Emboco para paredes internas ou externas, empregando argamassa mista de  cimento, cal hidratada e areia media, 1:2:9, espessura 20mm. "," M2 ",{"v":2470.9,"d":"2,470.90"}]
[" 09.04 ","SEINFRA C4445","Cerâmica Cecrisa ou similar 40 x 40 cm linha Hercules cor white PEI 5 rejuntada com Rejuntamix – linha rejunta tudo na cor cinza natural e assentada de piso a forro acabado de acordo com paginação de pisos e paredes"," M2 ",{"v":1262.52,"d":"1,262.52"}]
[" 09.05 ","SEINFRA C1120"," Rejuntamento      para      revestimento cerâmico,  com  argamassa  pré-fabricada "," M2 ",{"v":1262.52,"d":"1,262.52"}]
[" 09.06 ","SINAPI 73667"," Pastilha cerâmica bege (2,5x2,5)cm, assentada com argamassa pré-fabricada "," M2 ",{"v":1208.38,"d":"1,208.38"}]
[" 09.07 ","SEINFRA C1869"," Peitoril em granito cinza L=25cm "," M ",554.3]
[" 09.08 ","SEINFRA C0674"," Cantoneira de alumínio para acabamento cerâmica "," M ",173.6]
[" 09.09 ","SEINFRA C1877"," Perfil de alumínio "," M ",{"v":1028.21,"d":"1,028.21"}]
[]
[" 10. ",null," FORRO ","  "]
[" 10.01 ","SINAPI 73792/001","Forro suspenso removível, constituído de chapa de gesso estruturada e revestida em ambos os lados com cartão duplex, fabricação Gypsum ou similar "," M2 ",{"v":3154.03,"d":"3,154.03"}]
[" 10.02 ","MERCADO"," Junta de dilatação 5x5cm, para acabamento do forro de gesso "," M ",{"v":2817.74,"d":"2,817.74"}]
[" 10.03 ","SEINFRA C4468","Forro removível, que será em PVC na cor branco, réguas com largura de 20 cm."," M2 ",487.82]
[]
[]
[" 11. ",null," CARPINTARIA E MARCENARIA ","  "]
[" 11.01 ","SEINF  0090010048"," Porta  de  madeira  tipo  Paraná,   fab. Eidai ou similar, incluindo forramentos e alizares "," M2 ",402.15]
[" 11.02 ","SINAPI   7100"," Laminado melaminico texturizado colado em compensado espessura 1,3mm "," M2 ",{"v":1005.38,"d":"1,005.38"}]
[]
[]
[" 12. ",null," SERRALHARIA ","  "]
["12.01","SEINF  0080070008"," Pele de vidro, inclusive estrutura de alumínio, fornecimento e instalação "," M2 ",47.52]
["12.02","SINAPI 74067/001"," Janela de alumínio e vidro, conforme projeto de arquitetura, incluindo forramentos  "," M2 ",193.8]
["12.03","SEINFRA C3733"," Porta em lambri de alumínio "," M2 ",10.36]
["12.04","SINAPI 74072/002"," Corrimão metálico em ferro galvanizado perfis circulares de 40 e 25 mm.  "," M ",109.13]
["12.05","SINAPI 74073/001"," Alcapão em ferro 0,60 x 0,60m, incluso ferragens "," UND ",1.96]
["12.06","SINAPI 74194/001"," Escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado 1 1/2\"5 degraus "," M ",4.9]
["12.07","SINAPI 74195/001"," Guarda-corpo/corrimão central em ferro galvanizado barra chata 3/16\" "," M ",38.33]
[]
[" 13. ",null," FERRAGENS ","  "]
[" 13.01 ","SINAPI 74047/004"," Dobradiça  3\"  x   2   1/2\"   em   latão cromado, fab. Imab ou similar, com anéis "," UN ",465]
[" 13.02 ","SINAPI 74070/001"," Ferragens para portas internas "," CJ ",144]
[" 13.03 ","SINAPI 74069/002"," Ferragens para porta WC "," CJ ",1]
[" 13.04 ","SEINFRA C4552"," Dobradiças para granito ref. DO0820G00 acabamento cromado, fab. Imab, Lafonte, Brasil ou similar "," UN ",168]
[" 13.05 ","SEINFRA C4553"," Tarjeta tipo livre-ocupado, para porta de banheiro, fixada em granito "," UN ",84]
[]
[]
["14.",null," VIDRAÇARIA ","  "]
["14.01","SEINFRA C2670"," Vidro liso, comum, transparente, esp. 4mm, incolor "," M2 ",184.44]
["14.02","SINAPI 72123"," Vidro aramado esp.7mm "," M2 ",9.36]
[]
[]
["15.",null," PINTURA ","  "]
["15.01","SINAPI 74065/002"," Pintura esmalte sintético  em  portas de    madeira tipo Paraná,    duas    demãos     com emassamento, cor branco 001 "," M2 ",201.08]
["15.02","SINAPI 74133/002"," Emassamento massa a base de óleo de esquadrias de madeira, duas demãos "," M2 ",201.08]
["15.03","SINAPI   6067"," Pintura esmalte sintético alto brilho Coral ou similar na cor branco neve, em peças metálicas, inclusive com tratamento anti-ferruginoso "," M2 ",152.36]
["15.04","SINAPI 73954/002"," Pintura   acrílica   2   demãos   com emassamento, acabamento fosco "," M2 ",{"v":3187.48,"d":"3,187.48"}]
["15.05","SINAPI 73954/002"," Pintura   acrílica   2   demãos   com emassamento, acabamento acetinado "," M2 ",167.9]
["15.06","SINAPI 73746/001"," Textura acrílica, cor branco aplicada no teto "," M2 ",199.56]
["15.07","SINAPI 73955/002"," Emassamento com massa pva, duas demãos "," M2 ",{"v":3355.38,"d":"3,355.38"}]
["15.08","SINAPI 73746/001"," Textura acrílica, cor marfim  "," M2 ",{"v":10128.01,"d":"10,128.01"}]
["15.09","SEINFRA C2274"," Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em concreto aparente, uma demão "," M2 ",77.91]
[]
[]
[" 16. ",null," INSTALAÇÕES ","  "]
[" 16.01 ",null," INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DADOS E TV "]
[" 16.01.01 ",null," Eletrodutos e Conexões "]
[" 16.01.01.01 ","SEINFRA C1196"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 3/4\", inclusive conexões "," M ",{"v":2172,"d":"2,172.00"}]
[" 16.01.01.02 ","SEINFRA C1197"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1\", inclusive conexões "," M ",777]
[" 16.01.01.03 ","SEINFRA C1198"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1 1/4\", inclusive conexões "," M ",240]
[" 16.01.01.04 ","SEINFRA C1199"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1 1/2\", inclusive conexões "," M ",54]
[" 16.01.01.05 ","SEINFRA C1200"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 2\", inclusive conexões "," M ",162]
[" 16.01.01.06 ","SEINFRA C1201"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 4\", inclusive conexões "," M ",99]
[null,null,"                                                                    -  "]
[" 16.01.02 ",null," Cabeação "]
[" 16.01.02.01 ","SINAPI 73860/008"," Cabo flexível 750V 2,5 mm2 "," M ",{"v":19900,"d":"19,900.00"}]
[" 16.01.02.02 ","SINAPI 73860/009"," Cabo flexível 750V 4,0 mm2 "," M ",300]
[" 16.01.02.03 ","SINAPI 73860/010"," Cabo flexível 750V 6,0 mm2 "," M ",{"v":15000,"d":"15,000.00"}]
[" 16.01.02.04 ","SEINFRA C0550"," Cabo flexível 1KV 16,0 mm2 "," M ",110]
[" 16.01.02.05 ","SEINFRA C0553"," Cabo flexível 1KV 25,0 mm2 "," M ",50]
[" 16.01.02.06 ","SEINFRA C0558"," Cabo flexível 1KV 35,0 mm2 "," M ",170]
[" 16.01.02.07 ","SEINFRA C0552"," Cabo flexível 1 KV 240,0 mm2 "," M ",400]
[" 16.01.02.08 ","MERCADO"," Cabo sitenax 15 kV 35mm2 "," M ",100]
[" 16.01.02.09 ","SINAPI 72254"," Cabo de cobre nu 50mm2 "," M ",30]
[" 16.01.02.10 ","SEINFRA C0545"," Cabo coaxial impedância característica 75 ohms, tipo RG 59U celular "," M ",{"v":4500,"d":"4,500.00"}]
[" 16.01.02.11 ","SEINFRA C4533"," Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP (20 MPBS) "," M ",{"v":10600,"d":"10,600.00"}]
[" 16.01.02.12 ","MERCADO"," Cabo lógico 25 pares, categoria 6 - UTP (20 MPBS) "," M ",110]
[" 16.01.02.13 ","SEINFRA C0569"," Cabo telefônico CI 50-100 "," M ",50]
[" 16.01.02.14 ","SINAPI 73768/010"," Cabo telefônico CCI-2 "," M ",100]
[null,null,"                                                                    -  "]
[" 16.01.03 ",null," Dutos e Acessórios "]
[" 16.01.03.02 ","SEINFRA C1161"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 75x50mm, com tampa "," M ",360]
[" 16.01.03.03 ","SEINFRA C1160"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 100x50mm "," M ",345]
[" 16.01.03.04 ","SEINF 0160140222"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 150x50mm "," M ",354]
[" 16.01.03.06 ","SEINF  0160140174"," Curva horizontal 90° para eletrocalha 75x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.07 ","SEINF  0160030024"," Curva horizontal 90° para eletrocalha 100x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.08 ","SEINF  0160140169"," Curva horizontal 90° para eletrocalha 150x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.10 ","SEINF 0160140171"," Curva de inversão para eletrocalha 75x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.11 ","SEINF  0160140172"," Curva de inversão para eletrocalha 100x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.12 ","SEINF  0160140169"," Curva de inversão para eletrocalha 150x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.13 ","SEINF 0160030070"," Tê reto para eletrocalha 75x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.14 ","SEINF 0160030070"," Tê reto para eletrocalha 100x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.15 ","SEINF  0160030071"," Tê reto para eletrocalha 150x50mm "," UND ",2]
[" 16.01.03.17 ","SEINF 0160030070"," Tê horizontal 90° para eletrocalha 75x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.18 ","SEINF  0160030071"," Tê horizontal 90° para eletrocalha 150x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.21 ","SEINF 0160030046"," Junção simples para eletrocalha perfurada "," UND ",706]
[" 16.01.03.23 ","SEINF  0160030001"," Acoplamento em painel p/ eletrocalha 75x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.24 ","SEINF  0160030001"," Acoplamento em painel p/ eletrocalha 100x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.25 ","SEINF  0160030002"," Acoplamento em painel p/ eletrocalha 150x50mm "," UND ",5]
[" 16.01.03.28 ","SEINF 0160030055"," Saída horizontal p/ eletroduto 3/4\" "," UND ",250]
[" 16.01.03.29 ","SEINF  0160030054"," Saída horizontal p/ eletroduto 1\" "," UND ",108]
[" 16.01.03.31 ","SEINF 0160030057"," Suspensão vertical p/ eletrocalha 75x50mm "," UND ",240]
[" 16.01.03.32 ","SEINF 0160030057"," Suspensão vertical p/ eletrocalha 100x50mm "," UND ",230]
[" 16.01.03.33 ","SEINF 0160030058"," Suspensão vertical p/ eletrocalha 150x50mm "," UND ",236]
[" 16.01.03.34 ","SEINF 0160030081"," Tirante rosqueado 3/8\" "," UND ",706]
[" 16.01.03.35 ","SEINFRA C2478"," Tiro com pinos de fixação "," UND ",{"v":1412,"d":"1,412.00"}]
[null,null,"                                                                    -  "]
[" 16.01.04 ",null," Quadros "]
[" 16.01.04.01 ",null," QLF-N-97.5 "]
[" 16.01.04.01.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",7]
[" 16.01.04.01.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",11]
[" 16.01.04.01.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 30A "," UND ",1]
[" 16.01.04.01.04 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 40A "," UND ",1]
[" 16.01.04.01.05 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 100A "," UND ",4]
[" 16.01.04.01.06 ","SINAPI 74130/008"," Disjuntor termomagnético tripolar 350A "," UND ",1]
[" 16.01.04.01.07 ","SINAPI 74131/007"," Quadro para 40 circuitos com barramentos "," UND ",1]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.02 ",null," QLF-Q - N - 97.5 ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.02.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",12]
[" 16.01.04.02.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",24]
[" 16.01.04.02.03 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",12]
[" 16.01.04.02.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR bipolar 25A "," UND ",12]
[" 16.01.04.02.05 ","SINAPI 74131/003"," Quadro para 12 circuitos com barramentos "," UND ",12]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.03 ",null," QLF -N - 101 ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.03.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",7]
[" 16.01.04.03.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",25]
[" 16.01.04.03.03 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 100A "," UND ",1]
[" 16.01.04.03.04 ","SINAPI 74131/007"," Quadro para 40 circuitos com barramentos "," UND ",1]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.04 ",null," QLF - Q - N - 101 "," - ","                  -  "]
[" 16.01.04.04.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",24]
[" 16.01.04.04.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",48]
[" 16.01.04.04.03 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",24]
[" 16.01.04.04.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR bipolar 25A "," UND ",24]
[" 16.01.04.04.05 ","SINAPI 74131/004"," Quadro para 15 circuitos com barramentos "," UND ",24]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.05 ",null," QLF - Q - N - 104.5 "," - ","                  -  "]
[" 16.01.04.05.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",20]
[" 16.01.04.05.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",40]
[" 16.01.04.05.03 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",20]
[" 16.01.04.05.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR bipolar 25A "," UND ",20]
[" 16.01.04.05.05 ","SINAPI 74131/004"," Quadro para 15 circuitos com barramentos "," UND ",20]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.06 ",null," QLF -N - 104.5 ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.06.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",9]
[" 16.01.04.06.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",23]
[" 16.01.04.06.03 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 100A "," UND ",1]
[" 16.01.04.06.04 ","SINAPI 74131/007"," Quadro para 40 circuitos com barramentos "," UND ",1]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.07 ",null," QLF - Q - PNE - 104.5 "," - ","                  -  "]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",4]
[" 16.01.04.07.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",8]
[" 16.01.04.07.03 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",4]
[" 16.01.04.07.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR bipolar 25A "," UND ",4]
[" 16.01.04.07.05 ","SINAPI 74131/004"," Quadro para 15 circuitos com barramentos "," UND ",4]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.08 ",null," QLF -N - 108 ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",7]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",25]
[" 16.01.04.08.03 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 100A "," UND ",1]
[" 16.01.04.08.04 ","SINAPI 74131/007"," Quadro para 40 circuitos com barramentos "," UND ",1]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.09 ",null," QLF - Q - N - 108 "," - ","                  -  "]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",24]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",48]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",24]
[" 16.01.04.07.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR bipolar 25A "," UND ",24]
[" 16.01.04.07.05 ","SINAPI 74131/004"," Quadro para 15 circuitos com barramentos "," UND ",24]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.10 ",null," QLF -N - 111.5 ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",7]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",25]
[" 16.01.04.08.03 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 100A "," UND ",1]
[" 16.01.04.08.04 ","SINAPI 74131/007"," Quadro para 40 circuitos com barramentos "," UND ",1]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.11 ",null," QLF - Q - N - 108 "," - ","                  -  "]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",24]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",48]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",24]
[" 16.01.04.07.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR bipolar 25A "," UND ",24]
[" 16.01.04.07.05 ","SINAPI 74131/004"," Quadro para 15 circuitos com barramentos "," UND ",24]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.12 ",null," QLF -N - 115 ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",5]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 30A "," UND ",2]
[" 16.01.04.12.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 40A "," UND ",1]
[" 16.01.04.07.05 ","SINAPI 74131/004"," Quadro para 15 circuitos com barramentos "," UND ",1]
[]
[" 16.01.04.13 ",null," QLF - N - 117.5 ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",2]
[" 16.01.04.12.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 20A "," UND ",4]
[" 16.01.04.12.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 30A "," UND ",1]
[" 16.01.04.13.04 ","SINAPI 74131/005"," Quadro para 20 circuitos com barramentos "," UND ",1]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.14 ",null," QLF - 1 - N - 115 ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",1]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",4]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 30A "," UND ",1]
[" 16.01.04.14.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR bipolar 25A "," UND ",1]
[" 16.01.04.14.05 ","SINAPI 74131/004"," Quadro para 15 circuitos com barramentos "," UND ",1]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.15 ",null," QLF - 2 - N - 115 ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",1]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",6]
[" 16.01.04.15.03 ","SINAPI 74130/002"," Disjuntor termomagnético monopolar 40A "," UND ",1]
[" 16.01.04.15.04 ","SEINFRA C4531"," Dispositivo DR bipolar 63A "," UND ",1]
[" 16.01.04.15.05 ","SINAPI 74131/004"," Quadro para 15 circuitos com barramentos "," UND ",1]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.16 ",null," QLF - 3 - N - 115 ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",1]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",2]
[" 16.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 30A "," UND ",1]
[" 16.01.04.14.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR bipolar 25A "," UND ",1]
[" 16.01.04.14.05 ","SINAPI 74131/004"," Quadro para 15 circuitos com barramentos "," UND ",1]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.17 ","SEINFRA C2065"," Quadro de bombas completo "," UND ",2]
[null,null,"                                                                    -  ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.04.18 ","SEINFRA C2065"," Quadro de elevadores completo "," UND ",2]
[]
[" 16.01.05 ",null," Luminárias ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.05.01 ","SEINFRA C1638"," Luminária para lâmpada fluorescente tubular de embutir 2x32W com refletor e pintura eletrostática bca, completa "," UND ",501]
[" 16.01.05.02 ","SEINFRA C1661"," Luminária para lâmpada fluorescente tubular de embutir 2x16 com refletor e pintura eletrostática bca, completa "," UND ",33]
[" 16.01.05.03 ","SEINFRA C2009"," Poste com 2 pétalas para lâmpadas pl de 20 W "," UND ",11]
[]
[" 16.01.06 ",null," Tomadas e Interruptores ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.06.01 ","SEINFRA C2484"," Tomada universal 2P+T em caixa 4\"x2\" "," UND ",{"v":1173,"d":"1,173.00"}]
[" 16.01.06.02 ","SINAPI 72331"," Interruptor de 1 seção simples "," UND ",24]
[" 16.01.06.03 ","SINAPI 72332"," Interruptor de 2 seções simples "," UND ",37]
[" 16.01.06.04 ","SEINFRA C1489"," Interruptor de 3 seções simples "," UND ",108]
[" 16.01.06.05 ","SINAPI 72334"," Interruptor three-way  de 1 seção "," UND ",7]
[" 16.01.06.06 ","SEINF  0160050052"," Tomada para TV "," UND ",88]
[" 16.01.06.07 ","SEINFRA C4174"," Tomada para voz RJ-45 cat. 7 "," UND ",108]
[" 16.01.06.08 ","SEINFRA C4174"," Tomada para dados RJ-45 cat. 6 "," UND ",251]
[]
[" 16.01.07 ",null," Diversos ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.07.01 ","SEINF 0160140270"," Fita isolante do tipo altofusão "," UND ",100]
[" 16.01.07.02 ","SEINFRA C0327"," Haste de aterramento em cobre 5/8\" x 3,00m "," UND ",6]
[" 16.01.07.03 ","SEINFRA C3762"," Rack fechado 44 U'S, 670mm, profundidade padrão 19\" "," UND ",5]
[" 16.01.07.04 ","SEINF  0160150013"," Conector BNC "," UND ",176]
[" 16.01.07.05 ","SEINFRA C4248"," Subestação em cubículo de 300KV' "," UND ",1]
[" 16.01.07.06 ","SEINFRA C4175"," SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19\" "," UND ",13]
[" 16.01.07.07 ","SEINFRA C4175"," SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 48 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19\" "," UND ",10]
[" 16.01.07.08 ","SEINFRA C3768"," PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA "," UND ",10]
[" 16.01.07.09 ","SEINF 0160150046"," PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA "," UND ",20]
[" 16.01.07.10 ","SEINFRA C4563"," Roteador "," UND ",5]
[" 16.01.07.11 ","SEINFRA C0390"," Bloco BLI 10 pares "," UND ",40]
[" 16.01.07.12 ","SEINF  0160150035"," Nobreak 2 Kva "," UND ",5]
[]
[" 16.01.08 ",null," Caixas ","      -  ","                  -  "]
[" 16.01.08.01 ","SEINFRA C0628"," Caixa metálica 20x20x12cm "," UND ",2]
[" 16.01.08.02 ","SEINF 0160140080"," Caixa metálica 30x30x12cm "," UND ",4]
[" 16.01.08.03 ","SEINFRA C0630"," Caixa metálica 50x50x12cm "," UND ",2]
[" 16.01.08.04 ","SEINF  0160110037"," Caixa metálica 60x60x12cm "," UND ",8]
[" 16.01.08.05 ","SEINF 0150090021"," Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm, padrão Telemar "," UND ",1]
[" 16.01.08.06 ","SEINFRA C0591"," Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm "," UND ",6]
[" 16.01.08.07 ","SEINF 0160110016"," Caixa de passagem em pvc 4\"x4\" c/ tampa cega "," UND ",5]
[" 16.01.08.08 ","SEINFRA C0621"," Caixa em pvc 4\"x2\" "," UND ",{"v":1796,"d":"1,796.00"}]
[" 16.01.08.09 ","SEINF 0160110048"," Caixa octogonal em pvc 4\"x4x2\" "," UND ",534]
[" 16.01.08.10 ","SEINFRA C2079"," DG nº 7 (1,5x1,5x0,15)m "," UND ",1]
[" 16.01.08.11 ","SEINF  0160140095"," Caixa de equipotencial 40x40x12cm "," UND ",1]
[]
[]
[" 16.02 ",null," INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA "]
[" 16.02.01 ",null," Tublação e conexões "]
[" 16.02.01.01 ","SINAPI 75051/005"," Tubo de pvc soldável d=50mm "," M ",162]
[" 16.02.01.02 ","SINAPI 75051/004"," Tubo de pvc soldável d=40mm "," M ",153]
[" 16.02.01.03 ","SINAPI 75051/003"," Tubo de pvc soldável d=32mm "," M ",795]
[" 16.02.01.04 ","SINAPI 75051/002"," Tubo de pvc soldável d=25mm "," M ",744]
[" 16.02.01.05 ","SINAPI 72573"," Joelho em pvc soldável 90º d=25mm "," UND ",290]
[" 16.02.01.06 ","SINAPI 72575"," Joelho em pvc soldável 90º d=32mm "," UND ",45]
[" 16.02.01.07 ","SINAPI 72577"," Joelho em pvc soldável 90º d=40mm "," UND ",14]
[" 16.02.01.08 ","SINAPI 72579"," Joelho em pvc soldável 90º d=50mm "," UND ",16]
[" 16.02.01.09 ","SEINFRA C1559"," Joelho em pvc soldável 90º azul, com bucha de latão 25x3/4\"  "," UND ",95]
[" 16.02.01.10 ","SEINFRA C1559"," Joelho em pvc soldável 90º azul, com bucha de latão 25x1/2\"  "," UND ",113]
[" 16.02.01.11 ","SINAPI 72442"," Tê em pvc soldável d=50mm "," UND ",13]
[" 16.02.01.12 ","SINAPI 72441"," Tê em pvc soldável d=40mm "," UND ",8]
[" 16.02.01.13 ","SINAPI 72439"," Tê em pvc soldável d=25mm "," UND ",106]
[" 16.02.01.14 ","SINAPI 72456"," Tê com redução em pvc soldável d=50x40mm "," UND ",11]
[" 16.02.01.15 ","SINAPI 72451"," Tê com redução em pvc soldável d=32x25mm "," UND ",72]
[" 16.02.01.16 ","SINAPI 72452"," Tê com redução em pvc soldável d=40x32mm "," UND ",13]
[" 16.02.01.17 ","SEINFRA C2379"," Tê em pvc soldável azul, com bucha de latão na bolsa central 25x25x3/4\"  "," UND ",5]
[" 16.02.01.18 ","SEINFRA C2379"," Tê em pvc soldável azul, com bucha de latão na bolsa central 25x25x1/2\"  "," UND ",51]
[" 16.02.01.19 ","SEINFRA C2391"," Tê em pvc soldável azul, com bucha de latão na bolsa central 32x32x3/4\"  "," UND ",11]
[" 16.02.01.20 ","SEINFRA C0489"," Bucha de redução em pvc soldável curta 50x40mm "," UND ",4]
[" 16.02.01.21 ","SINAPI 72704"," Bucha de redução em pvc soldável curta 50x32mm "," UND ",4]
[null,"SINAPI 72703"," Bucha de redução em pvc soldável curta 50x25mm "," UND ",4]
[" 16.02.01.22 ","SEINFRA C0493"," Bucha de redução em pvc soldável curta 40x32mm "," UND ",2]
[" 16.02.01.23 ","SEINFRA C0497"," Bucha de redução em pvc soldável curta 32x25mm "," UND ",8]
[" 16.02.01.24 ","SEINFRA C3653"," Adaptador em pvc soldável para registro 25 x 3/4\"  "," UND ",374]
[" 16.02.01.25 ","SEINFRA C3654"," Adaptador em pvc soldável para registro 32 x 1\"  "," UND ",14]
[" 16.02.01.26 ","SEINFRA C3655"," Adaptador em pvc soldável para registro 40 x 1 1/4\"  "," UND ",2]
[" 16.02.01.27 ","SEINFRA C3656"," Adaptador em pvc soldável para registro 50 x 1 1/2\"  "," UND ",4]
[" 16.02.01.28 ","SEINFRA C3657"," Adaptador em pvc soldável para registro 60 x 2\"  "," UND ",4]
[" 16.02.01.29 ","SINAPI 72785"," Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 32x1\"  "," UND ",4]
[" 16.02.01.30 ","SINAPI 72786"," Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 40x1 1/4\"  "," UND ",8]
[" 16.02.01.31 ","SINAPI 72787"," Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 50x1 1/2\"  "," UND ",6]
[null,null,"                                                                    -  "]
[" 16.02.02 ",null," Diversos "]
[" 16.02.02.01 ","SINAPI 74058/002"," Torneira bóia d=3/4\"  "," UND ",2]
[" 16.02.02.02 ","SINAPI 74182/001"," Registro de gaveta bruto d=1 1/2\" "," UND ",2]
[" 16.02.02.03 ","SINAPI 74181/001"," Registro de gaveta bruto d=2\" "," UND ",2]
[" 16.02.02.04 ","SINAPI 74175/001"," Registro de gaveta com acabamento d=1\" "," UND ",7]
[" 16.02.02.05 ","SINAPI 74176/001"," Registro de gaveta com acabamento d=3/4\" "," UND ",158]
[" 16.02.02.06 ","SINAPI 73797/001"," Registro de gaveta com acabamento d=1 1/4\" "," UND ",1]
[" 16.02.02.07 ","SINAPI 73663"," Registro de pressão com acabamento d=3/4\" "," UND ",29]
[]
[]
[" 16.03 ",null," INSTALAÇÃO SANITÁRIA "]
[" 16.03.01 ",null," Tublação e conexões "]
[" 16.03.01.01 ","SINAPI 74168/001"," Tubo de esgoto primário d=150mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, série R e conexões "," M ",186]
[" 16.03.01.03 ","SINAPI 74165/004"," Tubo de esgoto primário d=100mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, série N e conexões "," M ",876]
[" 16.03.01.04 ","SINAPI 74165/003"," Tubo de esgoto primário d=75mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola e conexões "," M ",{"v":1458,"d":"1,458.00"}]
[" 16.03.01.05 ","SINAPI 74165/002"," Tubo de esgoto primário d=50mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola e conexões "," M ",6]
[" 16.03.01.06 ","SINAPI 74165/001"," Tubo de esgoto secundário d=40mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola e conexões "," M ",960]
[]
[" 16.03.02 ",null," Caixas "]
[" 16.03.02.01 ","SINAPI 72291"," CSTC "," UND ",6]
[" 16.03.02.02 ","SINAPI 72291"," Caixa sifonada 150x185x50/75mm com porta-grelha e grelha em aço inox, fecho regulável "," UND ",185]
[" 16.03.02.03 ","SINAPI 74104/001"," Caixa de inspeção 60x60cm, altura variável, min de 20cm em alvenaria, tampa e fundo em concreto "," UND ",27]
[]
[" 16.03.03 ",null," Diversos "]
[" 16.03.03.01 ","SINAPI 72685"," Ralo sifonado  "," UND ",44]
[" 16.03.03.02 ","SEINF 0054"," Ralo hemisférico tipo abacaxi d=75mm "," UND ",6]
[]
[]
[" 16.04 ",null," INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, SPDA E GÁS "]
[" 16.04.01 ",null," PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO "]
[" 16.04.01.01 ",null," Tubulação e conexões "]
[" 16.04.01.01.01 ","SEINF 0150030047"," Tubo em Ferro Galvanizado  d=2 1/2\", inclusive conexões "," M ",72]
[" 16.04.01.01.02 ","SEINF 0150030046"," Tubo em Ferro Galvanizado  d=2\", inclusive conexões "," M ",6]
[]
[" 16.04.01.02 ",null," Diversos "]
[" 16.04.01.02.01 ","SINAPI 74180/001"," Registro gaveta bruto d=21/2\" "," UND ",6]
[" 16.04.01.02.02 ","SINAPI 73795/013"," Válvula de retenção horizontal 2 1/2\" em ferro galvanizado "," UND ",4]
[" 16.04.01.02.03 ","SEINFRA C2703"," Válvula de retenção vertical 2 1/2\" em ferro galvanizado "," UND ",2]
[" 16.04.01.02.04 ","SEINF 0150060076"," Válvula de segurança 2\" "," UND ",2]
[" 16.04.01.02.05 ","SEINF 0150060045"," Válvula de fluxo 2 1/2\" "," UND ",2]
[" 16.04.01.02.06 ","SINAPI 72284"," Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2\", adaptador storz 2.1/2\", mangueira de incêndio 15m, redução 2 1/2\"x 1 1/2\" e esguincho em latão 1 1/2\", fornecimento e instalação "," UND ",8]
[" 16.04.01.02.07 ","SINAPI 72554"," Extintor portátil de 6,0 Kg PQS ABC "," UND ",27]
[" 16.04.01.02.08 ","SEINFRA C4304"," Hidrante de passeio completo "," UND ",1]
[" 16.04.01.02.09 ","SEINF  0160150001"," Acionador bombas "," UND ",2]
[" 16.04.01.02.10 ","SEINF  0150140054"," Manômetro "," UND ",2]
[" 16.04.01.02.11 ","SEINF 0150140039"," Fita eraflex "," M ",400]
[" 16.04.01.02.12 ","SEINFRA C2478"," Tiro com pinos de fixação "," UND ",400]
[" 16.04.01.02.13 ","SEINFRA C0447"," Bomba vazão 369m3/h, Hman=26mca, pot. 4cv "," UND ",2]
[]
[" 16.04.02 ",null," SPDA "]
[" 16.04.02.01 ",null," Equipamentos "]
[" 16.04.02.01.01 ","SINAPI 72929"," Cordoalha de cobre nu 35mm2, inclusive isoladores "," M ",260]
[" 16.04.02.01.02 ","SINAPI 72930"," Cordoalha de cobre nu 50mm2, inclusive isoladores "," M ",200]
[" 16.04.02.01.03 ","SEINFRA C1379"," Cabo trançado 2x1,5mm2 "," M ",140]
[" 16.04.02.01.04 ","SINAPI 73768/004"," Cabo CI 50-20 "," M ",800]
[" 16.04.02.01.05 ","MERCADO"," Aço CA50 d=3/8\"  "," M ",250]
[" 16.04.02.01.06 ","MERCADO"," Re-Bar - CA 25 d=3/8\"  "," UND ",26]
[" 16.04.02.01.07 ","SEINFRA C3910"," Haste de aterramento d=5/8\"x2,40m, completa "," UND ",15]
[" 16.04.02.01.08 ","SEINFRA C0860"," Conector mini-gar em bronze estanhado p/ conexão de 2 cabos à haste de aterramento  "," UND ",10]
[" 16.04.02.01.09 ","SEINFRA C0860"," Conector de pressão tipo split-bolt para cabo de 35mm² "," UND ",13]
[" 16.04.02.01.10 ","SEINF  0160140386"," Mastro FG 3,00x1 1/2\" "," UND ",3]
[" 16.04.02.01.11 ","SEINF  0160070004"," Sinalizador duplo com duas lampadas "," UND ",3]
[" 16.04.02.01.12 ","SEINF  0160130008"," Base para mastro  "," UND ",3]
[" 16.04.02.01.13 ","SINAPI 68070"," Captor Franklin "," UND ",3]
[" 16.04.02.01.14 ","SEINF  0160140149"," Conjunto de estais tubulares tipo rígido para mastro "," UND ",6]
[]
[" 16.04.02.02 ",null," Diversos ","      -  ","                  -  "]
[" 16.04.02.02.01 ","SEINF 0160150001"," Acionador manual tipo \"quebre o vidro\" modelo K3000/mmx-101 Notifier ou equivalente. "," UND ",13]
[" 16.04.02.02.02 ","SEINFRA C0730"," Central de detecção de alarme de incêndio do tipo inteligente, para 300 pontos "," UND ",1]
[" 16.04.02.02.03 ","SEINFRA C4394"," Bloco autônomo com permanência de 4 horas "," UND ",15]
[" 16.04.02.02.04 ","SEINFRA C4628"," Placa de sinalização p/ identificação do pavimento, c/ fundo verde indicando o nº do pavimento "," UND ",7]
[" 16.04.02.02.05 ","SEINFRA C0389"," Placa de sinalização de orientação de saída rota de fuga da edificação "," UND ",34]
[" 16.04.02.02.06 ","SEINFRA C4041"," Detector de fumaça do tipo iônico "," UND ",117]
[" 16.04.02.02.07 ","SEINFRA C4042"," Anunciador sonoro de alarme de incêndio "," UND ",18]
[" 16.04.02.02.08 ","SEINFRA C4042"," Anunciador visual de alarme de incêndio "," UND ",18]
[" 16.04.02.02.09 ","SEINFRA C4649"," Placa de sinalização dos extintores "," UND ",27]
[" 16.04.02.02.10 ","MERCADO"," Placa de advertência do uso do elevador "," UND ",7]
[" 16.04.02.02.11 ","SEINFRA C4628"," Placa indicativa de escada de emergência "," UND ",8]
[null,null,"                                                                    -  "]
[" 16.04.02.03 ",null," Eletrodutos e Conexões ","      -  ","                  -  "]
[" 16.04.02.03.01 ","SEINFRA C1181"," Eletroduto em alumínio d=1\", inclusive conexões "," M ",735]
[" 16.04.02.03.02 ","SEINFRA C1183"," Eletroduto em alumínio d=2\", inclusive conexões "," M ",18]
[" 16.04.02.03.03 ","SINAPI 72925"," Eletroduto sealtube 1/2\"  "," M ",168]
[" 16.04.02.03.04 ","SINAPI 73861/021"," Petrolete em alumínio tipo T 1\" "," UND ",163]
[" 16.04.02.03.05 ","SINAPI 73861/015"," Petrolete em alumínio tipo LR 1\" "," UND ",37]
[" 16.04.02.03.06 ","SINAPI 73861/009"," Petrolete em alumínio tipo E 1\" "," UND ",9]
[null,"SINAPI 73861/006"," Petrolete em alumínio tipo C 1\" "," UND ",34]
[" 16.04.02.03.07 ","SEINFRA C0627"," Caixa de passagem metálica 15x15cm "," UND ",1]
[" 16.04.02.03.08 ","SEINFRA C0626"," Caixa de passagem metálica 10x10cm "," UND ",2]
[" 16.04.02.03.09 ","SEINFRA C0466"," Abraçadeira tipo D 1\" "," UND ",800]
[" 16.04.02.03.10 ","SEINFRA C2478"," Tiro com pinos de fixação "," UND ",800]
[]
[]
[" 17. ",null," LOUÇAS, APARELHOS, METAIS E BANCADAS ","  "]
[" 17.01 ","SEINFRA    C4069","Bancada granito outras cores, 3cm, colocado"," M2 ",274.19]
[" 17.02 ","SEINFRA     C2502","Torneira de lavatório de bancada linha Biopress ref. 1180-BIO ou similar"," UN ",153]
[" 17.03 ","SEINFRA    C1151","Ducha manual "," UN ",45]
[" 17.04 ","SEINFRA    C2685","Válvula de descarga para mictório Biopress ref. 1181-BIO ou similar"," UN ",13]
[" 17.05 ","SINAPI 74193/001","Bacia Sanitária com caixa de acoplada mod. Targa ref. CP 101 cor branco gelo GE 17 ou similar de 1a. Categoria"," UN ",45]
[" 17.06 ","SINAPI 74230/001","Assento plástico em Polietileno fabricação Tigre linha bella maxi ou similar"," UN ",45]
[" 17.07 ","SINAPI 73947/007","Lavatório oval cuba de sobrepor ref. LL 190 cor branco gelo GE 17, incluindo válvula e sifão"," UN ",152]
[" 17.08 ","SINAPI 74234/001","Mictorio de louca branca c/sifao integrado e med 33x28x53cm, c/ferragens em metal cromado, registro de pressão de 1/2\"e tubo de ligação 1/2\"- fornecimento e instalação"," UN ",13]
[" 17.09 ","SEINFRA    C1898","Barras de apoio para portador de necessidades especiais fabricação Crisnoe ou similar com dimensões de 80 cm"," M ",8]
[" 17.10 ","SINAPI 73949/005","Torneira de pressão para lavatório de bancada de 1/2\", com engate flexível de metal cromado 1/2\"x 30cm, fornecimento e instalação"," UN ",4]
[" 17.11 ","SEINFRA    C4635","Bacia Sanitária linha conforto ref. P51, de louça , cor branca, ou similar, inclusive assento com abertura frontal"," UN ",4]
[" 17.12 ","SINAPI 74227/001","Caixa embutida fabricação Montana ref. 900 C ou similar"," UN ",4]
[" 17.13 ","SEINFRA C4636","Lavatório com coluna suspensa ref. L 51 e coluna suspensa ref. CS 1V ou similar"," UN ",4]
[" 17.14 ","SINAPI 73947/004","Tanque fabricação Deca com coluna ref. TQ 01 coluna ref. CT11 capacidade 18 litros cor branco gelo GE 1 ou similar"," UN ",10]
[" 17.15 ","SINAPI 73949/001","Torneira cromada 3/4\"para tanque- fornecimento e instalação"," UN ",16]
[" 17.16 ","SINAPI 74129/002","Cuba de embutir em aço inox tipo 304, dimensões 500 x 395 mm profundidade 250 mm fabricação Strake/ Tramontina ou similar"," UN ",109]
[" 17.17 ","SINAPI 74014/001","Válvula de aço inoxidável para cuba de aço inox"," UN ",109]
[" 17.18 ","SINAPI 74128/001","Sifão em latão cromado para cuba de aço inox 1 1/2\"x 2\""," UN ",109]
[" 17.19 ","SINAPI 73949/007","Torneira de Saída Lateral Banca Pratika Ref. 1167-P ou similar de primeira categoria"," UN ",109]
[" 17.20 ","SINAPI 68061","Chuveiro plástico, branco, simples"," UN ",41]
[" 17.21 ","SINAPI   6004"," Papeleira de louça branca, fornecimento e instalação "," UN ",49]
[" 17.22 ","SINAPI   6009"," Lavatório de louça sem coluna "," UN ",1]
[]
[]
[" 18. ",null," LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL ","  "]
[" 18.01 ","SINAPI   9537"," Limpeza geral "," M2 ",{"v":4485.94,"d":"4,485.94"}]
["  ",null,"  ","  "]
["  ",null," TOTAL "]
[null,null,"BDI %"]
[null,null,"TOTAL GERAL"]
[null,null,"TOTAL GERAL REFERENTE ÀS DUAS EDIFICAÇÕES"]
["DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO"]
[]
["Responsavél: ",null,null,"Crea: ",null,"Data: "]
["Engo. Civil "]
[]
["Fontes de Consulta:",{"$nulls":4},"Versão:"]
["1)",null,"SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL"]
["2)",null,"TABELA UNIFICADA SEINFRA - SEINFRA/CE"]
["3)",null,"TABELA SEINF"]
["4)",null,"COMPOSIÇÃO UFC"]
[]
["OBSERVAÇÕES:"]
["1)"," A primeira medição só será efetuada, após a apresentação pela Contratada, das ARTs, cronograma atualizado, placa da obra, EPI's, relatório fotográfico, livro 'Diário de Obra' e demais exigências contratuais"]
[]
["2)","A Contratada, antes do início dos serviços deverá solicitar às concessionárias locais a instalação de medidor para pagamento mensal do consumo de água/esgoto/energia no local dos serviços."]
[]
["3)","Materiais similares só poderão ser utilizados após sua aprovação por técnicos/fiscais da PROPLAN/CIED/UNILAB "]
[]
["4)","Quando alguma planilha orçamentária sintética for feita em separado, como por exemplo, instalações, a unidade transposta para o orçamento geral deverá ser a de orçamento específico ou OE e não UNID (unidade), ou VB (verba)"]
[]
["5)","Os itens orçados como verba só serão aceitos excepcionalmente e na impossibilidade de quantificação exata do serviço, não sendo obrigatória a apresentação de composição de preço"]
[]
["6)","Obrigatoriamento devem ser apresentadas as composições de Encargos Sociais (=Leis Sociais) e composições de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas ou LDI = Lucros e Despesas Indiretas)"]

{"sheet":"Plan2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Plan3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}