{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Plan1","Plan2","Plan3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Plan1","index":0,"n_rows":640,"n_cols":7,"rows_kept":640,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[4,0,4,6],[637,2,637,5],[638,2,638,5],[639,2,639,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO"]
["Obra: UNILAB -CONSTRUÇÃO DO BLOCO DA BIBLIOTECA DA UNILAB/ CAMPUS DAS AURORAS"]
["ORÇAMENTO BÁSICO"]
[]
["PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO"]
[]
["ITEM","CÓDIGO","DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO","UNID"," QTDE","PREÇO  UNITÁRIO ","TOTAL"]
[]
[1,null," SERVIÇOS E DESPESAS PRELIMINARES ","  ",null,null," -   "]
[" 01.01 ",null," Emolumentos e taxas  (Prefeitura,  CREA,Bombeiros, seguro, etc.) "," UN ",1,null," -   "]
[]
[]
[2,null," IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA ","  ",null,null," -   "]
[" 02.01 ","SINAPI 73686"," Locacao da obra., com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador "," M2 ",{"v":3510.62,"d":"3,510.62"},null," -   "]
[" 02.02 ","SINAPI 73903/001"," Limpeza mecanizada do terreno "," M2 ",{"v":3510.62,"d":"3,510.62"},null," -   "]
[" 02.03 ","SEINFRA C1622"," Ligacao provisoria de agua e  instalacao provisoria de sanitario para uso dos operarios. "," UN ",1,null," -   "]
[" 02.04 ","SINAPI 73960/001 + SINAPI 41598"," Ligacao provisoria de luz e forca para obra,    com    distribuicao     interna. "," UN ",1,null," -   "]
[" 02.05 ","SEINFRA   C0002"," Abrigo provisório com 1 pavimento, contendo alojamento e depósito "," M2 ",100,null," -   "]
[" 02.06 ","SINAPI 72209"," Retirada de entulho "," M3 ",360,null," -   "]
[" 02.07 ","SINAPI 74209/001"," Placa de obra em chapa de aço galvanizado "," M2 ",12,null," -   "]
[" 02.08 ","SINAPI 74220/001"," Tapume em chapa de madeira compensada, dispondo de abertura e portão "," M2 ",621.68,null," -   "]
[" 02.09 ","MERCADO"," Administração da obra "," MES ",18,null," -   "]
[" 02.10 ","MERCADO"," Mobilização    e    desmobilização    de equipamentos,  inclusive  desmontagem  e remoção  das   instalações   provisórias "," UN ",1,null," -   "]
[" 02.11 ","UFC  SINAPI  83376"," Equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção coletiva (EPC) "," MÊS ",18,null," -   "]
[" 02.12 ","UFC  SINAPI 83351"," Alimentação e transporte "," MÊS ",18,null," -   "]
[]
[]
[3,null," MOVIMENTO DE TERRA ","  ",null,null," -   "]
[" 03.01 ","SINAPI 73965/011"," Escavacao manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, ate  3,00m de profundidade. "," M3 ",{"v":2905.5,"d":"2,905.50"},null," -   "]
[" 03.03 ","SEINFRA  C0329"," Aterro   mecanizado apiloado    de    valas,    sem aquisição de material "," M3 ",462.69,null," -   "]
[" 03.04 ","SINAPI 73964/006"," Reaterro manual de valas "," M3 ",32.43,null," -   "]
[" 03.05 ","SINAPI 79477"," Escavação manual em campo aberto de rocha, com uso de explosivo e perfuração manual, até 2,00m de profundidade "," M3 ",{"v":2393.02,"d":"2,393.02"},null," -   "]
[]
[]
[4,null," FUNDAÇÕES ","  ",null,null," -   "]
[" 04.01 ","SINAPI 83519"," Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos furado, assentados com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) "," M3 ",43.24,null," -   "]
[" 04.02 ","SINAPI  6122"," Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg. Cimento e areia traço 1:4 "," M3 ",129.72,null," -   "]
[" 04.03 ","SINAPI 5968"," Impermeabilização em base alvenaria argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 2cm, com impermeabilizante "," M2 ",648.62,null," -   "]
[" 04.04 ","SEINFRA   C0089"," Cintas de Concreto não Estrutural "," M3 ",10.81,null," -   "]
[" 04.05 ","SEINFRA   C0836"," Concreto simples "," M3 ",9.88,null," -   "]
[" 04.06 ","SINAPI 73843/001"," Muro de arrimo "," M3 ",271.51,null," -   "]
[]
[]
[5,null," ESTRUTURA ","  ",null,null," -   "]
[" 05.01 ","SINF 0060050012"," Concreto  estrutural usinado, controle  tipo  \"A\",  consistência  para vibração,   brita    1,    fck=30    Mpa, inclusive larmadura e forma "," M3 ",{"v":1386,"d":"1,386.00"},null," -   "]
[" 05.02 ","SEINFRA C3985"," Cabo engraxada 12.7mm "," KG ",{"v":21000,"d":"21,000.00"},null," -   "]
[" 05.03 ","SEINFRA C3343","Protensão e injeção em cabo com cordoalha de 12.7mm"," KG ",{"v":21000,"d":"21,000.00"},null," -   "]
[" 05.04 ","SINAPI 74022/058","Ensaio de resistência a compressão simples - concreto"," UND ",693,null," -   "]
[" 05.05 ","SINAPI 74022/058","Ensaio  de abatimento de tronco de cone"," UND ",231.17,null," -   "]
[" 05.06 ","SEINFRA  C4458","Laje treliçada protendida"," M2 ",{"v":5026,"d":"5,026.00"},null," -   "]
[" 05.07 ","SINAPI 74157/003","Lançamento e aplicação de concreto"," M3 ",{"v":1386,"d":"1,386.00"},null," -   "]
[" 05.08 ","SINAPI 74107/001","Escoramento de laje pré-moldada"," M2 ",{"v":1386,"d":"1,386.00"},null," -   "]
[]
[]
[6,null," PAREDES E PAINÉIS ","  ",null,null," -   "]
[" 06.01 ","SINAPI 73935/001"," Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) "," M2 ",{"v":3752.71,"d":"3,752.71"},null," -   "]
[" 06.02 ","SINAPI 73935/002"," Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) "," M2 ",402.89,null," -   "]
[" 06.03 ","SINAPI 79627"," Divisória em granito branco nevasca - fornecimento e montagem, esp. 3cm, assentado com argamassa 1:4, arremate em cimento branco "," M2 ",63.32,null," -   "]
[" 06.04 ","SINAPI 74200/001"," Vergas e contra-vergas retas de concreto armado, controle tipo B, Fck=13,5MPa. "," M3 ",5.8,null," -   "]
[" 06.05 ","SEINFRA C 0773"," Chapim em concreto pré-moldado "," M2 ",136.64,null," -   "]
[" 06.06 ","SINAPI 73937/002"," Elementos vazados  pré-fabricados de concreto, tipo veneziana antichuva "," M2 ",3.6,null," -   "]
[" 06.07 ","SINAPI 83519"," Base em alvenaria para condensadores "," M3 ",78.88,null," -   "]
[" 06.08 ","SEINFRA C4507"," Alvenaria de bloco de gesso "," M2 ",458.23,null," -   "]
[" 06.09 ","SINAPI  72132"," Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm, espelho (espessura  5cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) "," M2 ",19.78,null," -   "]
[" 06.10 ","SEINFRA C4494"," Divisória em pvc branco, montante/roddapé simples, perfil em alumínio - fornecimento e montagem "," M2 ",69.02,null," -   "]
[" 06.11 ","SEINFRA C4491"," Porta para divisória em pvc branca 1,2x2,1m, inclusive requadro e  ferragens - fornecimento e montagem "," UND ",1,null," -   "]
[" 06.12 ","SEINFRA C4491"," Porta para divisória em pvc branca 0,8x2,1m, inclusive requadro e  ferragens - fornecimento e montagem "," UND ",2,null," -   "]
[]
[]
[" 07. ",null," COBERTA ","  ",null,null," -   "]
[" 07.01 ","SEINFRA  C2450"," Telha tipo sanduíche em aço zincado EPS, aço zincado 5cm, com acabamento em pintura branca "," M2 ",{"v":1489.83,"d":"1,489.83"},null," -   "]
[" 07.02 ","SEINFRA   C1002"," Cumeeira para telha saduíche em aço zincado "," M ",56.13,null," -   "]
[" 07.03 ","SINAPI 68058"," Rufo em concreto armado "," M ",118.61,null," -   "]
[" 07.04 ","SEINF 0080040027","Teto com estrutura em perfis em de alumínio \"T\" pintado branco Alcoa ou similar ref. PE 099 e vidro laminado com controle solar, laminado, 6,0mm tipo Cool Lite - Cebrace ou similar "," M2 ",102.35,null," -   "]
[" 07.05 ","SEINFRA C1343"," Estrutura metálica para fixação da coberta em vidro temperado, inclusive pintura "," M2 ",102.35,null," -   "]
[" 07.06 ","SEINFRA  C1321"," Estrutura metálica para colocação da telha metálica, tipo sanduíche "," M2 ",{"v":1489.83,"d":"1,489.83"},null," -   "]
[]
[]
[" 08. ",null," IMPERMEABILIZAÇÃO ","  ",null,null," -   "]
[" 08.01 ","SINAPI 83737"," Manta Asfáltica "," M2 ",{"v":1386.02,"d":"1,386.02"},null," -   "]
[" 08.02 ","SINAPI 73920/002"," Regularização em piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp. 3cm, preparo manual "," M2 ",{"v":1386.02,"d":"1,386.02"},null," -   "]
[" 08.03 ","SINAPI 83745"," Proteção mecânica com argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm "," M2 ",{"v":1386.02,"d":"1,386.02"},null," -   "]
[" 08.04 ","SINAPI 72075"," Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica em superfícies lisas, pequenas dimensões "," M2 ",97.11,null," -   "]
[" 08.05 ","SEINFRA C2217"," Revestimento de superfície vertical c/argamassa de cimento e areia s/peneiramento traço 1:3, esp.=5cm "," M2 ",476.63,null," -   "]
[]
[]
[" 09. ",null," PAVIMENTAÇÃO ","  ",null,null," -   "]
[" 09.01 ","SINAPI 83532"," Lastro de concreto, preparo mecânico "," M3 ",154.23,null," -   "]
[" 09.02 ","SINAPI 73920/002"," Regularização em piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp. 3cm, preparo manual "," M2 ",{"v":1131.35,"d":"1,131.35"},null," -   "]
[" 09.03 ","SEINFRA C2243","Rodapé de sobrepor que será em cantoneira de alumínio anodizado natural perfil TG-004 – tubo retangular Alcoa ou similar"," M ",{"v":1414.28,"d":"1,414.28"},null," -   "]
[" 09.04 ","SINAPI 73991/004"," Piso cimentado simples, liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia) espessura 1,5cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante "," M2 ",206.83,null," -   "]
[" 09.05 ","SEINFRA C3001","Cerâmica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution, laser ice bold, assentada com argamassa pré-fabricada AC3"," M2 ",249.63,null," -   "]
[" 09.06 ","SEINFRA C1123"," Rejuntamento  para   piso   cerâmico e/ou porcelanato, com argamassa pré-fabricada "," M2 ",436.68,null," -   "]
[" 09.07 ","SEINFRA C2285"," Soleiras  de  granito  cinza, assentada com  argamassa  mista de  cimento,  cal  hidratada   e   areia media ou fina s/peneirar no traco  1:1:4 "," M2 ",6.32,null," -   "]
[" 09.08 ","SEINFRA C4066"," Degraus em granito branco nevasca "," M2 ",40.62,null," -   "]
[" 09.09 ","SEINFRA C1920"," Piso industrial alta resistência, espessura 12mm, inclusa juntas de dilatação e polimento "," M2 ",{"v":3552.41,"d":"3,552.41"},null," -   "]
[" 09.10 ","SINAPI 73789/002"," Meio fio de concreto moldado no local, usinado 15 Mpa, com 0,30m de altura x 0,15m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia "," M ",53.13,null," -   "]
[" 09.11 ","SEINF   0140030032"," Piso pré-moldado em concreto tipo intertravado com 12cm de espessura tipo Uni-Stein, assentado sobre lastro de areia devidamente espalhada em camada entre 10 a 15cm "," M2 ",325.78,null," -   "]
[" 09.12 ","SEINFRA  C3002"," Porcelanato Esmaltado Portobello ou similar 60 x 60 cm bold, Linha Mineral cor off white ref. 21222E assentado com argamassa pré-fabricada para porcelanato AC3  "," M2 ",187.05,null," -   "]
[" 09.13 ","SINAPI 84190"," Piso em granito Branco Nevasca fabricação  55 x 55 cm  "," M2 ",603.86,null," -   "]
[" 09.14 ","SEINFRA C4001"," Rodapé em granito fab. Granos ou similar peças com  55 x 6 cm  "," M ",203.19,null," -   "]
[" 09.15 ","SINAPI  73876/001","Piso em borracha sintética composto por resina de estireno, paltificantes, cargas reforçantes e pigmentos com peso específico aproximado de 1,38 g/cm³, abrasão (perda em gramas) de  0,18 fabricação Plurigoma ou siminar placas de 50 x 50 ref. G 15 com textura em pastilhas na cor preto. Fixação com adesivo Gomaplac Plurigoma ou similar"," M2 ",97.32,null," -   "]
[]
[]
[" 10. ",null," REVESTIMENTO ","  ",null,null," -   "]
[" 10.01 ","SINAPI 73928/002"," Chapisco  com  argamassa  de  cimento  e areia    grossa,    com    traço     1:3, preparo manual "," M2 ",{"v":7761.57,"d":"7,761.57"},null," -   "]
[" 10.02 ","SEINFRA C3121"," Reboco    para     paredes e tetos internos e externos, empregando argamassa de cimento e  areia traço 1:6 "," M2 ",{"v":4963.32,"d":"4,963.32"},null," -   "]
[" 10.03 ","SINAPI 73927/009"," Emboco para paredes internas ou externas, empregando argamassa mista de  cimento, cal hidratada e areia media, 1:2:9, espessura 20mm. "," M2 ",{"v":2798.24,"d":"2,798.24"},null," -   "]
[" 10.04 ","SEINFRA C4445","Cerâmica Portobello ou similar 41 x 41 cm linha New Solution, laser ice bold, assentada com argamassa pré-fabricada AC3"," M2 ",498.99,null," -   "]
[" 10.05 ","SEINFRA C1123"," Rejuntamento      para      revestimento cerâmico acima de 30x30cm,  com  argamassa  pré-fabricada "," M2 ",{"v":1343.36,"d":"1,343.36"},null," -   "]
[" 10.06 ","SEINFRA  C1102"," Rejuntamento      para      revestimento cerâmico até 10x10cm,  com  argamassa  pré-fabricada "," M2 ",715.34,null," -   "]
[" 10.07 ","SINAPI 73667"," Cerâmica Portobello ou similar 4,5x4,5 cm linha Colors, chocolate, assentada com argamassa pré-fabricada AC3 "," M2 ",103.47,null," -   "]
[" 10.08 ","SEINFRA C1869"," Peitoril em granito cinza L=25cm "," M ",328.44,null," -   "]
[" 10.09 ","SEINFRA C0674"," Cantoneira de alumínio para acabamento cerâmica "," M ",85.7,null," -   "]
[" 10.10 ","SEINF  0130020052"," Cerâmica Portobello ou similar, linha Natural tipo tijolinho, linha brick bege ou similar, 5x15cm, assentada com argamassa pré-fabricada "," M2 ",611.87,null," -   "]
[" 10.11 ","SINAPI 73667"," Pastilha Jatobá ou similar, 2,5x2,5cm, liha natural, cor branco gelo, ref. JN 6100, assentada com argamassa pré-fabricada "," M2 ",739.54,null," -   "]
[" 10.12 ","SINAPI 84203"," Porcelanato Portobello ou similar, linha Gea white polido (60x60)cm, ref. 98182 , assentado com argamassa pré-fabricada "," M2 ",844.37,null," -   "]
[]
[]
[" 11. ",null," FORRO ","  ",null,null," -   "]
[" 11.01 ","SINAPI 73792/001","Forro suspenso removível, constituído de chapa de gesso estruturada e revestida em ambos os lados com cartão duplex, fabricação Gypsum ou similar "," M2 ",616.88,null," -   "]
[" 11.02 ","MERCADO"," Junta de dilatação 5x5cm, para acabamento do forro de gesso "," M ",221.19,null," -   "]
[" 11.03 ","SEINFRA  C4468","Forro removível, que será em PVC na cor branco, réguas com largura de 20 cm."," M2 ",163.12,null," -   "]
[" 11.04 ","SEINFRA   C0778"," Chapisco  com  argamassa  de  cimento  e areia    grossa,    com    traço     1:3, preparo manual, para teto "," M2 ",257,null," -   "]
[" 11.05 ","SEINFRA   C3035"," Reboco    para     paredes e tetos internos e externos, empregando argamassa de cimento e  areia traço 1:6, para teto "," M2 ",257,null," -   "]
[" 11.06 ","SEINF 130030003","Forro removível em fibra mineral fabricação Knauf ou similar, linha THERMATEX Antaris A com Borda SK, Modulação 625x1250 mm com espessura de 19 mm cor branca (catálogo RAL código 9010).  O Sistema de fixação será tipo “C”. A estrutura do forro (composta por perfis em formato “T” invertido com largura aparente de 24 ou de 15 mm) é aparente. As placas do forro são removíveis, a modulação será 625×1250 mm, e as bordas podem ter formato SK"," M2 ",{"v":3529.34,"d":"3,529.34"},null," -   "]
[]
[]
[" 12. ",null," CARPINTARIA E MARCENARIA ","  ",null,null," -   "]
[" 12.01 ","SEINF  0090010048"," Porta  de  madeira  tipo  Paraná,   fab. Eidai ou similar, incluindo forramentos e alizares "," M2 ",133.08,null," -   "]
[" 12.02 ","SINAPI 7100"," Laminado melaminico texturizado colado em compensado espessura 1,3mm "," M2 ",332.7,null," -   "]
[]
[]
[" 13. ",null," SERRALHARIA ","  ",null,null," -   "]
["13.01","SINAPI 74071/002"," Porta em alumínio anodizado, com venezianas, na cor branca "," M2 ",3.78,null," -   "]
["13.02","SINAPI 73809/001"," Janela de alumínio e vidro, conforme projeto de arquitetura, maximar "," M2 ",37.32,null," -   "]
["13.03","SINAPI 74067/001"," Janela de alumínio e vidro, conforme projeto de arquitetura, de correr "," M2 ",83.52,null," -   "]
["13.04","SINAPI 74067/001"," Janela de alumínio e vidro, conforme projeto de arquitetura, fixa "," M2 ",96.48,null," -   "]
["13.05","SEINF  0190040014 + 0100020009"," Guardacorpo/corrimão metálico em alumínioo, com vidro temperado e=10cm, conforme detalhe do projeto de arquitetura  "," M ",200.85,null," -   "]
["13.06","SINAPI 74073/001"," Alcapão em ferro 0,60 x 0,60m, incluso ferragens "," UND ",2,null," -   "]
["13.07","SINAPI 74194/001"," Escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado 1 1/2\"5 degraus "," M ",4.3,null," -   "]
["13.08","SEINFRA   C4621"," Chapa de alumínio para porta wc deficiente "," M2 ",2.4,null," -   "]
["13.09","SEINF  0080070008"," Fachada contínua em alumínio e vidro fab. Alcoa ou similar, linha Soluta, SL 019, liga 6060, tempera T5, espaçamento máximo entre os vãos de 1250mmmáxima 147 kg/m2. Perfis em alumínio anodizado natural e vidro laminado com controle solar 6,00mm "," M2 ",176.4,null," -   "]
["13.10","SINAPI 6104"," Janela tipo basculante "," M2 ",1.2,null," -   "]
[]
[]
[" 14. ",null," FERRAGENS ","  ",null,null," -   "]
[" 14.01 ","SINAPI 74047/004"," Dobradiça  3\"  x   2   1/2\"   em   latão cromado, fab. Imab ou similar, com anéis "," UN ",201,null," -   "]
[" 14.02 ","SINAPI 74069/002"," Ferragens para porta WC "," CJ ",3,null," -   "]
[" 14.03 ","SINAPI 74068/003"," Ferragens para portas externas "," CJ ",61,null," -   "]
[" 14.04 ","SEINFRA C4552"," Dobradiças para granito ref. DO0820G00 acabamento cromado, fab. Imab, Lafonte, Brasil ou similar "," UN ",48,null," -   "]
[" 14.05 ","SEINFRA C4553"," Tarjeta tipo livre-ocupado, para porta de banheiro, fixada em granito "," UN ",24,null," -   "]
[" 14.06 ","SEINFRA  C4638"," Barra auxiliar para porta deficiente "," PAR ",6,null," -   "]
[" 14.07 ","SEINFRA  C1795"," Mola de piso "," UN ",4,null," -   "]
[]
[]
["15.",null," VIDRAÇARIA ","  ",null,null," -   "]
["15.01","SINAPI 72117"," Vidro liso, comum, transparente, esp. 4mm, incolor "," M2 ",225.96,null," -   "]
["15.02","SEINF  0090030006"," Porta em vidro temperado esp. 8mm "," M2 ",1.44,null," -   "]
["15.03","SEINF  0090030006"," Esquadrias em vidro temperado esp. 8mm, incolor "," M2 ",19.24,null," -   "]
["15.04","SEINF   100030013"," Visor em vidro transparente, comum, incolor, esp. 5mm "," M2 ",0.96,null," -   "]
["15.05","SEINFRA C2679"," Box em vidro temperado, de correr, tipo ray ban, esp. 8mm "," M2 ",2.43,null," -   "]
["15.06","SEINF  100030014"," Visor em vidro temperado, transparente, esp 8mm "," M2 ",37.35,null," -   "]
[]
[]
["16.",null," PINTURA ","  ",null,null," -   "]
["16.01","SINAPI 74065/002"," Pintura esmalte sintético  em  portas de    madeira tipo Paraná,    duas    demãos     com emassamento, cor branco 001 "," M2 ",53.23,null," -   "]
["16.02","SINAPI 74133/002"," Emassamento massa a base de óleo de esquadrias de madeira, duas demãos "," M2 ",53.23,null," -   "]
["16.03","SINAPI 6067"," Pintura esmalte sintético alto brilho Coral ou similar, em esquadrias metálicas, inclusive com tratamento anti-ferruginoso "," M2 ",4.8,null," -   "]
["16.04","SINAPI 73954/002"," Pintura   acrílica   2   demãos, acabamento fosco "," M2 ",946.83,null," -   "]
["16.05","SINAPI 73954/001"," Pintura   acrílica   3   demãos, acabamento acetinado "," M2 ",{"v":4594.98,"d":"4,594.98"},null," -   "]
["16.06","SINAPI 73746/001"," Textura acrílica, cor branco neve "," M2 ",827.14,null," -   "]
["16.07","SINAPI 73746/001"," Textura acrílica, cor marfim "," M2 ",427.84,null," -   "]
["16.08","SINAPI 73955/002"," Emassamento com massa pva, duas demãos "," M2 ",{"v":5541.81,"d":"5,541.81"},null," -   "]
["16.09","SINAPI 73746/001"," Textura acrílica, cor cuba neve "," M2 ",146.08,null," -   "]
["16.10","SEINFRA C2273"," Aplicação de silicone em chapim - 1 demão "," M2 ",163.97,null," -   "]
[null," "]
[]
[" 17. ",null," INSTALAÇÕES ","  ",null,null," -   "]
[" 17.01 ",null," INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DADOS E TV ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.01.01 ",null," Eletrodutos e Conexões ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.01.01.01 ","SINAPI 73613"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 3/4\", inclusive conexões "," M ",{"v":2463,"d":"2,463.00"},null," -   "]
[" 17.01.01.02 ","SINAPI 74252/001"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1\", inclusive conexões "," M ",{"v":3663,"d":"3,663.00"},null," -   "]
[" 17.01.01.03 ","SINAPI 83407"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1 1/4\", inclusive conexões "," M ",396,null," -   "]
[" 17.01.01.04 ","SINAPI 55865"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1 1/2\", inclusive conexões "," M ",33,null," -   "]
[" 17.01.01.05 ","SINAPI 55866"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 2\", inclusive conexões "," M ",627,null," -   "]
[" 17.01.01.06 ","55SINAPI 867"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 3\", inclusive conexões "," M ",36,null," -   "]
[" 17.01.01.07 ","SINAPI 55868"," Eletroduto em pvc rígido roscável d= 4\", inclusive conexões "," M ",129,null," -   "]
[" 17.01.01.08 ","SINAPI 72925"," Eletroduto metálico flexível sealtube d=1\", fabricado com fita de aço zincado, revestido externamente com pvc preto d=25mm, inclusive conexões "," M ",420,null," -   "]
[" 17.01.01.09 ","SEINF  0160140128"," Conector autotravante TA=30M Indel ou sealtube "," UND ",200,null," -   "]
[]
[" 17.01.02 ",null," Cabeação ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.01.02.01 ","SINAPI 73860/008"," Cabo flexível 750V 2,5 mm2 "," M ",{"v":42700,"d":"42,700.00"},null," -   "]
[" 17.01.02.02 ","SINAPI 73860/009"," Cabo flexível 750V 4,0 mm2 "," M ",400,null," -   "]
[" 17.01.02.03 ","SINAPI 73860/010"," Cabo flexível 750V 6,0 mm2 "," M ",{"v":1600,"d":"1,600.00"},null," -   "]
[" 17.01.02.04 ","SINAPI 73860/013"," Cabo flexível 750V 25,0 mm2 "," M ",40,null," -   "]
[" 17.01.02.05 ","SINAPI 83420"," Cabo flexível 1KV 10,0 mm2 "," M ",70,null," -   "]
[" 17.01.02.06 ","SINAPI 83421"," Cabo flexível 1KV 16,0 mm2 "," M ",20,null," -   "]
[" 17.01.02.07 ","SINAPI 83423"," Cabo flexível 15KV 35,0 mm2 "," M ",260,null," -   "]
[" 17.01.02.08 ","SINAPI 83424"," Cabo flexível 1KV 50,0 mm2 "," M ",180,null," -   "]
[" 17.01.02.09 ","SINAPI 83425"," Cabo flexível 1KV 70,0 mm2 "," M ",20,null," -   "]
[" 17.01.02.10 ","SINAPI 83431"," Cabo flexível 1KV 95,0 mm2 "," M ",20,null," -   "]
[" 17.01.02.11 ","SINAPI 83432"," Cabo flexível 1KV 120,0 mm2 "," M ",70,null," -   "]
[" 17.01.02.12 ","SINAPI 83433"," Cabo flexível 1KV 150,0 mm2 "," M ",30,null," -   "]
[" 17.01.02.13 ","SINAPI 83434"," Cabo flexível 1KV 185,0 mm2 "," M ",390,null," -   "]
[" 17.01.02.14 ","SINAPI 83435"," Cabo flexível 1 KV 240,0 mm2 "," M ",340,null," -   "]
[" 17.01.02.15 ","SINAPI 83436"," Cabo flexível 1 KV 300,0 mm2 "," M ",470,null," -   "]
[" 17.01.02.16 ","MERCADO"," Cabo de cobre nu 150mm2 "," M ",20,null," -   "]
[" 17.01.02.17 ","MERCADO"," Cabo de cobre nu 240mm2 "," M ",30,null," -   "]
[" 17.01.02.18 ","SEINFRA C4533"," Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP (20 MPBS) "," M ",{"v":26100,"d":"26,100.00"},null," -   "]
[" 17.01.02.19 ","SEINF   0160060070"," Cabo de audio polarizado com 2 condutores internos, malha trançada 2 x 2,5mm2 "," M ",{"v":1300,"d":"1,300.00"},null," -   "]
[" 17.01.02.20 ","SEINF   0160060021"," Cabo de audio polarizado com 2 condutores internos, malha trançada 3 x 0,5mm2 "," M ",750,null," -   "]
[" 17.01.02.21 ","SINAPI 73768/003"," Cabo mangá "," M ",30,null," -   "]
[" 17.01.02.22 ","SEINFRA C3753"," Fibra óptica multimodo "," M ",{"v":1100,"d":"1,100.00"},null," -   "]
[null,null," -   "]
[" 17.01.03 ",null," Dutos e Acessórios ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.01.03.01 ","SEINFRA C1161 +   C2301"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 75x50mm, com tampa e conexões "," M ",237,null," -   "]
[" 17.01.03.02 ","SEINFRA C1159  +  C2301"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 75x75mm, com tampa, com tampa e conexões "," M ",156,null," -   "]
[" 17.01.03.03 ","SEINFRA C4535 + C4537"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 300x50mm, com tampa e conexões "," M ",864,null," -   "]
[" 17.01.03.04 ","SEINFRA C4535 + C4537"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 300x100mm, com tampa e conexões "," M ",141,null," -   "]
[" 17.01.03.05 ","SEINF  0160140217"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 100x75mm, com tampa e conexões "," M ",27,null," -   "]
[" 17.01.03.06 ","SEINF   0160140218"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 150x75mm, com tampa e conexões "," M ",9,null," -   "]
[" 17.01.03.07 ","SEINF  0160140223"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 200x75mm, com tampa e conexões "," M ",12,null," -   "]
[" 17.01.03.08 ","SEINFRA C4535 + C4537"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 250x75mm, com tampa e conexões "," M ",6,null," -   "]
[" 17.01.03.09 ","SEINFRA C4535 + C4537"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 300x75mm, com tampa e conexões "," M ",9,null," -   "]
[" 17.01.03.10 ","SEINF     0160140367"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 400x75mm, com tampa e conexões "," M ",30,null," -   "]
[" 17.01.03.11 ","SEINF  0160140369"," Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 500x75mm, com tampa e conexões "," M ",9,null," -   "]
[" 17.01.03.12 ","SEINF  0160030047"," Duto duplo em alumínio natural com tampa (73x25)mm, com tampa e conexões "," M ",543,null," -   "]
[" 17.01.03.13 ","SEINFRA C2478","Tiros e pinos de fixação"," UND ",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null," -   "]
[" 17.01.03.14 ","SEINF        0160030063"," Suspensão vertical para eletrocalha 75x50mm "," UND ",158,null," -   "]
[" 17.01.03.15 ","SEINF        0160030063"," Suspensão vertical para eletrocalha 75x75mm "," UND ",104,null," -   "]
[" 17.01.03.16 ","SEINF        0160030063"," Suspensão vertical para eletrocalha 100x75mm "," UND ",18,null," -   "]
[" 17.01.03.17 ","SEINF  0160030064"," Suspensão vertical para eletrocalha 150x75mm "," UND ",6,null," -   "]
[" 17.01.03.18 ","SEINF  0160030064"," Suspensão vertical para eletrocalha 200x75mm "," UND ",8,null," -   "]
[" 17.01.03.19 ","SEINF        0160030065"," Suspensão vertical para eletrocalha 250x75mm "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.03.20 ","SEINF        0160030065"," Suspensão vertical para eletrocalha 300x50mm "," UND ",576,null," -   "]
[" 17.01.03.21 ","SEINF        0160030065"," Suspensão vertical para eletrocalha 300x75mm "," UND ",6,null," -   "]
[" 17.01.03.22 ","SEINF        0160030065"," Suspensão vertical para eletrocalha 300x100mm "," UND ",94,null," -   "]
[" 17.01.03.23 ","SEINF    0160140424"," Porca sextavada "," UND ",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null," -   "]
[" 17.01.03.24 ","SEINF   0160010004"," Arruela de pressão "," UND ",{"v":2000,"d":"2,000.00"},null," -   "]
[" 17.01.03.25 ","SEINF  0160030075"," Vergalhão de alumínio 1/4\" "," M ",{"v":1000,"d":"1,000.00"},null," -   "]
[" 17.01.03.26 ","SEINF  0150140039"," Fita perfurada "," M ",46.8,null," -   "]
[]
[" 17.01.04 ",null," Quadros ",{"$nulls":3}," -   "]
[{"$nulls":6}," -   "]
[" 17.01.04.01 ",null," QLF - 1P - 1 ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.01.04.01.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 15A "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.01.04.01.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",8,null," -   "]
[" 17.01.04.01.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 40A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.01.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR 45KA "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.01.05 ","SINAPI 74131/005"," Quadro para 24 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[{"$nulls":6}," -   "]
[" 17.01.04.02 ",null," QGBT-1P ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.01.04.02.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.02.02 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 25A "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.01.04.02.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 40A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.02.04 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 80A "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.01.04.02.05 ","SINAPI 74130/006"," Disjuntor termomagnético tripolar 125A em caixa moldada "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.02.06 ","SINAPI 74130/007"," Disjuntor termomagnético tripolar 250A em caixa moldada "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.02.07 ","SEINFRA C4562"," Dispositivo protetor de surtos, classe II "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.02.08 ","SINAPI 74131/006"," Quadro para 30 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.03 ",null," QGBT-2P "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.03.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.03.02 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 20A "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.03.03 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 80A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.03.04 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 100A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.03.05 ","SINAPI 74130/006"," Disjuntor termomagnético tripolar 125A em caixa moldada "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.03.06 ","SINAPI 74130/007"," Disjuntor termomagnético tripolar 250A em caixa moldada "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.03.07 ","SINAPI 74130/009"," Disjuntor termomagnético tripolar 500A em caixa moldada "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.03.08 ","SEINFRA C4562"," Dispositivo protetor de surtos, classe II "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.03.09 ","SINAPI 74131/007"," Quadro para 40 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.04 ",null," QGBT-GERAL "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.04.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.04.02 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 20A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 30A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.04 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 50A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.05 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 100A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.06 ","SINAPI 74130/007"," Disjuntor termomagnético tripolar 250A em caixa moldada "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.07 ","SINAPI 74130/009"," Disjuntor termomagnético tripolar 500A em caixa moldada "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.08 ","SEINFRA  C1103"," Disjuntor termomagnético tripolar 800A em caixa moldada "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.09 ","SEINFRA C4562"," Dispositivo protetor de surtos, classe II "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.04.10 ","SEINFRA C2683"," Voltímetro 0-500v "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.11 ","SEINFRA C0080"," Amperímetro 0-800A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.12 ","SEINF 160130010"," Chave comutadora para amperímetro "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.13 ","SEINF 160130010"," Chave comutadora para voltímetro "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.14 ","SEINFRA   C0380"," Fusível 2A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.04.15 ","SINAPI 74131/007"," Quadro para 40 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.05 ",null," QLF - 1P - 2 ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.01.04.05.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",19,null," -   "]
[" 17.01.04.05.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.01.04.05.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 40A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.05.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR 45 KA "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.05.05 ","SINAPI 74131/007"," Quadro para 36circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.06 ",null," QLF - T - 1 "," - "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.06.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.04.06.02 ","SINAPI 74130/003"," Disjuntor termomagnético bipolar 20A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.06.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 10A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.06.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR bipolar 20 KA "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.06.05 ","SINAPI 74131/005"," Quadro para 20 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.07 ",null," QFCE - 1 - TÉRREO "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.07.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.04.07.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",10,null," -   "]
[" 17.01.04.07.03 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",8,null," -   "]
[" 17.01.04.07.04 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 50A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.07.05 ","SINAPI 74131/007"," Quadro para 30 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.07.06 ","SEINFRA  C2059"," Para raio eletrônico VCL 275V, fab. Clamper 8 kA à 24 kA, classe D "," UND ",3,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.08 ",null," QLF - T - 4 "," - "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.08.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",6,null," -   "]
[" 17.01.04.08.02 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 15A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.08.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 20A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.08.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR 20 KA "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.08.05 ","SINAPI 74131/005"," Quadro para 24 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.09 ",null," QLF - T - 3 "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.09.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.01.04.09.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.09.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 20A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.09.04 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 25A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.09.05 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR 20KA "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.09.06 ","SINAPI 74131/005"," Quadro para 24circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.10 ",null," QLF - 2P - 1 "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.10.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",11,null," -   "]
[" 17.01.04.10.02 ","SINAPI 74130/003"," Disjuntor termomagnético bipolar 16A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.10.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 16A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.10.04 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 20A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.10.05 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR 12KA "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.04.10.06 ","SINAPI 74131/005"," Quadro para 24 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.11 ",null," QLF - 2P - 2 "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.11.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",9,null," -   "]
[" 17.01.04.11.02 ","SINAPI 74130/003"," Disjuntor termomagnético bipolar 10A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.11.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 40A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.11.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR 12KA "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.11.05 ","SINAPI 74131/005"," Quadro para 24 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.12 ",null," QLF - 2P - 3 "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.12.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",10,null," -   "]
[" 17.01.04.12.02 ","SINAPI 74130/003"," Disjuntor termomagnético bipolar 10A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.12.03 ","SINAPI 74130/004"," Disjuntor termomagnético tripolar 40A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.12.04 ","SEINFRA C4530"," Dispositivo DR 12KA "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.12.05 ","SINAPI 74131/005"," Quadro para 24 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.13 ","SEINFRA C2065"," QB  "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.14 ",null," QFCE - 2 "," -   ",null,null," -   "]
[" 17.01.04.14.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.04.14.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",30,null," -   "]
[" 17.01.04.14.03 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",12,null," -   "]
[" 17.01.04.14.04 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 80A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.14.05 ","SEINFRA  C2059"," Para raio eletrônico VCL 275V, fab. Clamper 8 kA à 24 kA, classe D "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.04.14.06 ","SEINFRA  C2073"," Quadro para 80 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.15 ",null," QFCE - 3 "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.15.01 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 10A "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.04.15.02 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 16A "," UND ",48,null," -   "]
[" 17.01.04.15.03 ","SINAPI 74130/001"," Disjuntor termomagnético monopolar 20A "," UND ",10,null," -   "]
[" 17.01.04.15.04 ","SINAPI 74130/005"," Disjuntor termomagnético tripolar 100A "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.15.05 ","SEINFRA  C2059"," Para raio eletrônico VCL 275V, fab. Clamper 8 kA à 24 kA, classe D "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.04.15.06 ","SEINFRA C4562"," Dispositivo protetor de surtos, classe II "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.04.15.07 ","SEINFRA  C2071"," Quadro para 60 circuitos com barramentos "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.16 ",null," CPG "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.04.16.01 ","SEINFRA  C1103"," Disjutnor termomagnetico tripolar, comando manual, acionamento grontal, fixa 15kV, 800A, 350 MVA, equipado com relé multifunção com as funções 50/51 e 50/51M fase e neutro, com intertravamento com chave seccionadora "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.04.16.02 ","SEINFRA  C2062"," Quadro para CPG "," UND ",1,null," -   "]
[]
[" 17.01.05 ",null," Luminárias "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.05.01 ","SEINF   0160140372"," Luminária de sobrepor tipo arandela, embutida na alvenaria, com uma lâmpada fluorescente compacta de 26W "," UND ",21,null," -   "]
[" 17.01.05.02 ","SEINF  0160140437"," Luminária tipo pendente, com alojamento cilíndrico em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, na cor branca, com cúpula e difusor prismático em policarbonato, com uma lâmpada HQI 250W "," UND ",8,null," -   "]
[" 17.01.05.03 ","MERCADO"," Lâmpada HQI 250W "," UND ",8,null," -   "]
[" 17.01.05.04 ","MERCADO"," Reator com ignitor para lâmpada HQI 250W "," UND ",8,null," -   "]
[" 17.01.05.03 ","SEINF  0160080061"," LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO PISO, TIPO HERMÉTICA, COM GRADE DE PROTEÇÃO, COM UMA LÂMPADA HQI 150W "," UND ",7,null," -   "]
[" 17.01.05.04 ","SEINF  0160080078","LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI BRANCO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALTO BRILHO, , COM ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMIÍNIO ALTO BRILHO, COM 04 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16w SERIE 80/COR 84, COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO, AFP, PARTIDA RÁPIDA COM DISTORÇÃO HARMÔNICA DTOTAL MENOR OU IGUAL A 92%."," UND ",718,null," -   "]
[" 17.01.05.05 ","SEINF  0160080060","LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI BRANCO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALTO BRILHO, , COM ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMIÍNIO ALTO BRILHO, COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32w SERIE 80/COR 84, COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO, AFP, PARTIDA RÁPIDA COM DISTORÇÃO HARMÔNICA DTOTAL MENOR OU IGUAL A 92%."," UND ",27,null," -   "]
[" 17.01.05.06 ","SEINF  0160080043","LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM CORPO EM AÇO TRATADO E PINTADO EM EPÓXI BRANCO REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ALTO BRILHO, , COM ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMIÍNIO ALTO BRILHO, COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16w SERIE 80/COR 84, COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO, AFP, PARTIDA RÁPIDA COM DISTORÇÃO HARMÔNICA DTOTAL MENOR OU IGUAL A 92%."," UND ",16,null," -   "]
[]
[" 17.01.06 ",null," Tomadas e Interruptores "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.06.01 ","SINAPI 83540","Tomada universal 2P+T em caixa 4\"x2\""," UND ",216,null," -   "]
[" 17.01.06.02 ","SINAPI 72331","Interruptor de 1 seção simples"," UND ",37,null," -   "]
[" 17.01.06.03 ","SINAPI 72332","Interruptor de 2 seções simples"," UND ",49,null," -   "]
[" 17.01.06.04 ","SEINFRA C1489","Interruptor de 3 seções simples"," UND ",29,null," -   "]
[" 17.01.06.05 ","SINAPI 72332 + SEINFRA  C4174","Interruptor duas seções simples, instalado em porta equipamentos"," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.06.06 ","SEINFRA C1489+ SEINFRA  C4174","Interruptor três seções simples, instalado em porta equipamentos"," UND ",2,null," -   "]
[" 17.01.06.07 ","SINAPI 72331 + SEINFRA  C3484","Interruptor uma seção simples, instalado em porta equipamentos"," UND ",2,null," -   "]
[" 17.01.06.08 ","SEINFRA  C4174 + C3484","Tomada para dados e/ou voz com uma tomada modular RJ 45 ou fêmea, cat. 5, instalada em duto fixo na alvenaria"," UND ",197,null," -   "]
[" 17.01.06.09 ","SEINFRA  C4174 + C3484","Tomada para dados e/ou voz com duas tomadas modulares RJ 45 ou fêmea, cat. 5, instaladas em duto fixo na alvenaria"," UND ",31,null," -   "]
[" 17.01.06.10 ","SEINFRA  C3485","Tomada para dados e/ou voz, om uma tomada modular RJ 45 fêmea, cat. 6, instalada no piso em caixa de piso metálica"," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.06.11 ","SINAPI 83555 + SEINFRA  C3484","Tomada de corrente elétrica, duas unidades, três pinos, novo padrão, instalada em duto"," UND ",221,null," -   "]
[" 17.01.06.12 ","SEINFRA C3477","Tomada de corrente elétrica, duas unidades, três pinos, novo padrão, instalada no piso em caixa de piso metálica"," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.06.13 ","SEINFRA  C4174 ","Tomada para cftv, com uma tomada modular RJ 45 fêmea, cat. 6, instalada no forro em caixa 4\"x2\"pvc, fixa na laje"," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.06.14 ","SINAPI 83555","Tomada de corrente elétrica, duas unidade, três pinos, novo padrão, instalada em caixa 4\"x2\""," UND ",204,null," -   "]
[null,"    "," -   "]
[" 17.01.07 ",null," Diversos "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.07.01 ","SEINF  0160140270"," Fita isolante do tipo altofusão "," UND ",35,null," -   "]
[" 17.01.07.02 ","SEINFRA C0325"," Haste de aterramento em cobre 5/8\" x 3,00m "," UND ",6,null," -   "]
[" 17.01.07.03 ","SEINFRA C0326"," Haste de aterramento em cobre 5/8\" x 2,40m "," UND ",6,null," -   "]
[" 17.01.07.15 ","SEINFRA  C4526"," Patch cord RJ 45/RJ45 "," UND ",527,null," -   "]
[" 17.01.07.16 ","SEINF  0160140114"," Ensaios de continuidade "," UND ",267,null," -   "]
[]
[" 17.01.08 ",null," Caixas "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.08.01 ","SEINF   0160110020"," Caixa metálica 30x30x12cm "," UND ",7,null," -   "]
[" 17.01.08.02 ","SEINF  160110037"," Caixa metálica 60x60x12cm "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.01.08.03 ","SINAPI 83449"," Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm, padrão Telemar "," UND ",9,null," -   "]
[" 17.01.08.04 ","SEINFRA C0591"," Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm, com tampa em concreto armado "," UND ",6,null," -   "]
[" 17.01.08.05 ","83386 + 72336"," Caixa de passagem em pvc 4\"x4\" c/ tampa cega "," UND ",113,null," -   "]
[" 17.01.08.06 ","SINAPI 83387"," Caixa em pvc 4\"x2\" "," UND ",625,null," -   "]
[" 17.01.08.07 ","SINAPI 83438"," Caixa octogonal em pvc 4\"x2\" "," UND ",776,null," -   "]
[" 17.01.08.08 ","SEINF 0160140095"," Caixa de equipotencial 80x80x12cm "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.08.09 ","SINAPI 83367"," QT 80x80x12cm "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.08.10 ","SINAPI 83367"," DG 80x80x12cm "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.08.11 ","SINAPI 83388"," Caixa em pvc 3\"x3\" "," UND ",21,null," -   "]
[]
[" 17.01.09 ",null," Rack "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.09.01 ",null," RACK - PAVTO TÉRREO "]
[" 17.01.09.01.01 ","SEINFRA C4175"," SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19\" "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.09.01.02 ","SEINFRA C4568"," Organizador de cabos horizontal "," UND ",7,null," -   "]
[" 17.01.09.01.03 ","SEINFRA C3768"," PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.09.01.04 ","SEINF  0160150046"," PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.01.05 ","SEINFRA C4033"," Nobreak 2 KVA "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.01.06 ","SEINFRA C4569"," RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19\" "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.01.07 ","SEINFRA C3762"," Rack fechado 44 U'S, 670mm, profundidade padrão 19\" "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.01.08 ","SEINF 0160140547"," Transofrmador 127/24VAC "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.09.02 ",null," RACK - 1o. PAVTO ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.01.09.02.01 ","SEINFRA C4175"," SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19\" "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.02.02 ","SEINFRA C4175"," SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 48 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19\" "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.09.02.03 ","SEINFRA C4568"," Organizador de cabos horizontal "," UND ",10,null," -   "]
[" 17.01.09.02.04 ","SEINFRA C3768"," PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.02.05 ","SEINF  0160150046"," PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.09.02.06 ","SEINFRA C4033"," Nobreak 2 KVA "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.02.07 ","SEINFRA C4569"," RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19\" "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.02.08 ","SEINFRA C3762"," Rack fechado 44 U'S, 670mm, profundidade padrão 19\" "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.02.09 ","SEINF 0160140547"," Transofrmador 127/24VAC "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.01.09.03 ",null," RACK - 2o. PVTO. A ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.01.09.03.01 ","SEINFRA C4175"," SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19\" "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.03.02 ","SEINFRA C4175"," SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 48 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19\" "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.09.03.03 ","SEINFRA C4568"," Organizador de cabos horizontal "," UND ",10,null," -   "]
[" 17.01.09.03.04 ","SEINFRA C3768"," PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.03.05 ","SEINF  0160150046"," PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.01.09.03.06 ","SEINFRA C3762"," Rack fechado 44 U'S, 670mm, profundidade padrão 19\" "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.03.07 ","SEINF 0160140547"," Transofrmador 127/24VAC "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.03.08 ","SEINFRA C4033"," Nobreak 2 KVA "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.03.09 ","SEINFRA C4569"," RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19\" "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   "]
[" 17.01.09.04 ",null," RACK - 2o. PVTO. B "]
[" 17.01.09.04.01 ","SEINFRA C4175"," SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19\" "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.01.09.04.02 ","SEINFRA C4175"," SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 48 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19\" "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.01.09.04.03 ","SEINFRA C4568"," Organizador de cabos horizontal "," UND ",8,null," -   "]
[" 17.01.09.04.04 ","SEINFRA C3768"," PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.01.09.04.05 ","SEINF  0160150046"," PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA \"5\" FURUKAWA "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.04.06 ","SEINFRA C3762"," Rack fechado 44 U'S, 670mm, profundidade padrão 19\" "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.04.07 ","SEINF 0160140547"," Transofrmador 127/24VAC "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.04.08 ","SEINFRA C4033"," Nobreak 2 KVA "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.01.09.04.09 ","SEINFRA C4569"," RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19\" "," UND ",1,null," -   "]
[]
[]
[" 17.02 ",null," INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.02.01 ",null," Tublação e conexões ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.02.01.01 ","SINAPI 75030/005"," Tubo de pvc soldável d=60mm, inclusive conexões "," M ",12,null," -   "]
[" 17.02.01.02 ","SINAPI 75030/004"," Tubo de pvc soldável d=50mm, inclusive conexões "," M ",30,null," -   "]
[" 17.02.01.03 ","SINAPI 75030/003"," Tubo de pvc soldável d=40mm, inclusive conexões "," M ",174,null," -   "]
[" 17.02.01.04 ","SINAPI 75030/002"," Tubo de pvc soldável d=32mm, inclusive conexões "," M ",90,null," -   "]
[" 17.02.01.05 ","SINAPI 75030/001"," Tubo de pvc soldável d=25mm, inclusive conexões "," M ",336,null," -   "]
[" 17.02.01.06 ","SEINFRA C3653"," Adaptador em pvc soldável para registro 25 x 3/4\"  "," UND ",50,null," -   "]
[" 17.02.01.07 ","SEINFRA C3654"," Adaptador em pvc soldável para registro 32 x 1\"  "," UND ",8,null," -   "]
[" 17.02.01.08 ","SEINFRA C3655"," Adaptador em pvc soldável para registro 40 x 1 1/4\"  "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.02.01.09 ","SEINFRA C3656"," Adaptador em pvc soldável para registro 60 x 2\"  "," UND ",4,null," -   "]
[]
[" 17.02.02 ",null," Diversos ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.02.02.01 ","SINAPI 83703"," Torneira bóia d=1 1//4\"  "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.02.02.02 ","SINAPI 74181/001"," Registro de gaveta bruto d=2\" "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.02.02.03 ","SINAPI 74183/001"," Registro de gaveta bruto d=1 1/4\" "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.02.02.04 ","SINAPI 74175/001"," Registro de gaveta com acabamento d=1\" "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.02.02.05 ","SINAPI 74176/001"," Registro de gaveta com acabamento d=3/4\" "," UND ",22,null," -   "]
[" 17.02.02.06 ","SINAPI 85118"," Registro de pressão com acabamento d=3/4\" "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.02.02.08 ","SINAPI 73949/001"," Torneira jardim 3/4\" "," UND ",2,null," -   "]
[]
[null,null," -   "]
[" 17.03 ",null," INSTALAÇÃO SANITÁRIA ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.03.01 ",null," Tublação e conexões ",{"$nulls":3}," -   "]
[null,"SINAPI 83707"," Tubo de esgoto primário d=200mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, série R e conexões "," M ",168,null," -   "]
[" 17.03.01.01 ","SINAPI 74168/001"," Tubo de esgoto primário d=150mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, série R e conexões "," M ",522,null," -   "]
[" 17.03.01.03 ","SINAPI 74165/004"," Tubo de esgoto primário d=100mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, série N e conexões "," M ",942,null," -   "]
[" 17.03.01.04 ","SINAPI 74165/003"," Tubo de esgoto primário d=75mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola e conexões "," M ",72,null," -   "]
[" 17.03.01.05 ","SINAPI 74165/002"," Tubo de esgoto primário d=50mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola e conexões "," M ",198,null," -   "]
[" 17.03.01.06 ","SINAPI 74165/001"," Tubo de esgoto secundário d=40mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola e conexões "," M ",84,null," -   "]
[" 17.03.01.07 ","SINAPI 75030/003"," Tubo de pvc soldável para drenos dos splits d=40mm, inclusive conexões "," M ",264,null," -   "]
[" 17.03.01.08 ","SINAPI 75030/002"," Tubo de pvc soldável para drenos dos splits d=32mm, inclusive conexões "," M ",696,null," -   "]
[{"$nulls":4}," -   "]
[" 17.03.02 ",null," Caixas ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.03.02.01 ","SINAPI 72291"," Caixa sifonada 150x150x50mm em pvc, porta-grelha quadrada e grelha redonda em pvc "," UND ",35,null," -   "]
[" 17.03.02.02 ","SINAPI 74104/001"," Caixa de inspeção 60x60cm, altura variável, min de 20cm em alvenaria, tampa e fundo em concreto "," UND ",20,null," -   "]
[" 17.03.02.03 ","SINAPI 72286"," Caixa de areia 60x60cm, altura variável, min de 20cm em alvenaria, tampa e fundo em concreto "," UND ",26,null," -   "]
[" 17.03.02.04 ","SEINFRA  C0601"," Caixa de gordura 60x60cm, altura variável, min de 20cm em alvenaria, tampa e fundo em concreto "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.03.02.06 ","SEINF   150090056"," Ralo seco, porta grelha e grelha em pvc, saída de 40mm, dim. 150x53x40mm "," UND ",17,null," -   "]
[]
[" 17.03.03 ",null," Diversos ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.03.03.01 ","SEINF  0150090053"," Ralo hemisférico tipo abacaxi d=100mm "," UND ",29,null," -   "]
[" 17.03.03.02 ","SEINF   0040050026"," Grelhas em ferro, conforme projeto de instalação "," M ",50.2,null," -   "]
[" 17.03.03.03 ","SINAPI  72105"," Calha 50x60cm, conforme projeto de instalações "," M ",50.2,null," -   "]
[" 17.03.03.04 ","SEINF  0160140528"," Terminal de ventilação d=50mm "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.03.03.05 ","SEINF  0160140529"," Terminal de ventilação d=75mm "," UND ",5,null," -   "]
[" 17.03.03.06 ","SINAPI 84044"," Calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais e suportes e vedações, excluindo condutores,  Aquapluv Style, fornecimento e montagem "," M ",43.1,null," -   "]
[" 17.03.03.07 ","SINAPI 73965/011"," Escavação maual em valas, solo de qualquer natureza, exceto rocha, até 2,00m de profundidade "," M3 ",218.79,null," -   "]
[" 17.03.03.08 ","SINAPI 73692"," Lastro de areia grossa "," M3 ",105.04,null," -   "]
[" 17.03.03.09 ","SINAPI 73964/004"," Aterro apiloado sem aquisição de material "," M3 ",113.75,null," -   "]
[{"$nulls":6}," -   "]
[]
[" 17.04 ",null," INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, SPDA E GÁS ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.04.01 ",null," PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.04.01.01 ",null," Tubulação e conexões ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.04.01.01.01 ","SEINFRA C2553"," Tubo em Ferro Galvanizado  d=2 1/2\", inclusive conexões "," M ",594,null," -   "]
[]
[" 17.04.01.02 ",null," Diversos ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.04.01.02.01 ","SINAPI 74180/001"," Registro gaveta bruto d=2 1/2\" "," UND ",4,null," -   "]
[" 17.04.01.02.02 ","SINAPI 73795/013"," Válvula de retenção horizontal 2 1/2\" em ferro galvanizado "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.01.02.03 ","SEINFRA C2703"," Válvula de retenção vertical 2 1/2\" em ferro galvanizado "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.01.02.04 ","SEINF 0150060076"," Válvula de segurança 2\" "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.01.02.05 ","SEINF 0150060045"," Válvula de fluxo 2 1/2\" "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.01.02.06 ","SINAPI 72284"," Caixa p/ mangueira 60x90x17cm FG de embutir com duas mangueiras e acessórios "," UND ",8,null," -   "]
[" 17.04.01.02.07 ","SINAPI 72554"," Extintor portátil de 6,0 Kg PQS ABC "," UND ",30,null," -   "]
[" 17.04.01.02.08 ","SINAPI 73606 + SINAPI  6067"," Tampa em ferro fundido pintada na cor vermelha (p/ hidrante de passeio) "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.01.02.09 ","SEINFRA C4304"," Hidrante de passeio completo "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.01.02.10 ","SEINF  0160140002"," Acionador bombas "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.01.02.11 ","SEINF  0160140431"," Pressostato "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.01.02.12 ","SEINF  0150140039"," Fita eraflex "," M ",330,null," -   "]
[" 17.04.01.02.13 ","SEINFRA C2478","Tiros e pinos de fixação"," UND ",329,null," -   "]
[" 17.04.01.02.15 ","SEINFRA C0460"," Bomba vazão  pot. 7,5cv "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.04.01.02.16 ","SEINFRA C4394"," Bloco autônomo com permanênca de 4horas "," UND ",40,null," -   "]
[" 17.04.01.02.17 ","SEINF  0150140211"," Válvula de alívio d= 1 1/2\" "," UND ",1,null," -   "]
[]
[" 17.04.02 ",null," SPDA ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.04.02.01 ",null," Equipamentos ",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.04.02.01.01 ","SINAPI 72929"," Cabo de cobre nú 35mm² "," M ",400,null," -   "]
[" 17.04.02.01.02 ","SINAPI 72930"," Cabo de cobre nú 50mm² "," M ",350,null," -   "]
[" 17.04.02.01.03 ","SINAPI 73768/004"," Cabo CI 50-20 "," M ",{"v":2800,"d":"2,800.00"},null," -   "]
[" 17.04.02.01.04 ","SEINFRA   C0326"," Haste de aterramento d=5/8\"x2,40m, completa "," UND ",19,null," -   "]
[" 17.04.02.01.05 ","SINAPI 72272"," Conector de pressão tipo split-bolt para cabo de 35mm² "," UND ",6,null," -   "]
[" 17.04.02.01.06 ","SINAPI 83638"," Mastro FG 3,00x1 1/2\", inclusive base "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.02.01.07 ","SEINFRA C4208"," Pararaio tipo Franklin, com sinalizador "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.02.01.08 ","SEINF  0160140148"," Conjunto de estais tubulares tipo rígido para mastro "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.02.01.09 ","SEINF  0160010009"," Bucha de nylon S-6 com parafusos "," UND ",316,null," -   "]
[" 17.04.02.01.10 ","SEINFRA C0626"," Caixa de passagem metálica 10x10cm "," UND ",1,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   "]
[" 17.04.02.02 ",null," Diversos "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.04.02.02.01 ","SEINFRA  C4023"," Central de detecção de alarme de incêndio do tipo inteligente de 202 pontos "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.02.02.02 ","MERCADO"," Painel repetidor "," UND ",1,null," -   "]
[" 17.04.02.02.03 ","MERCADO"," Placa de sinalização de orientação de saída rota de fuga da edificação "," UND ",3,null," -   "]
[" 17.04.02.02.04 ","SEINFRA  C4042"," Anunciador sonoro de alarme de incêndio "," UND ",6,null," -   "]
[" 17.04.02.02.05 ","SEINFRA  C4042"," Anunciador visual de alarme de incêndio "," UND ",6,null," -   "]
[" 17.04.02.02.06 ","SEINFRA C4649"," Placa de sinalização dos extintores "," UND ",30,null," -   "]
[" 17.04.02.02.07 ","MERCADO"," Placa de sinalização de rota de fuga "," UND ",27,null," -   "]
[" 17.04.02.02.08 ","MERCADO"," Placa indicativa de pavimento "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.04.02.02.09 ","MERCADO"," Placa de advertência do uso do elevador "," UND ",2,null," -   "]
[" 17.04.02.02.10 ","SEINFRA  C0010"," Botoeira de comando manual tipo quebre o vidro "," UND ",10,null," -   "]
[" 17.04.02.02.11 ","SEINFRA C4041"," Detector de fumaça tipo iônico "," UND ",180,null," -   "]
[null,null," -   "," -   "," -   "]
[" 17.04.02.03 ",null," Eletrodutos e Conexões "," -   "," -   ",null," -   "]
[" 17.04.02.03.01 ","SEINFRA C1181"," Eletroduto em alumínio d=1\", inclusive conexões "," M ",660,null," -   "]
[" 17.04.02.03.02 ","SEINFRA C1178"," Eletroduto em alumínio d=1 1/4\", inclusive conexões "," M ",237,null," -   "]
[" 17.04.02.03.03 ","SEINFRA C1180"," Eletroduto em alumínio d=1 1/2\", inclusive conexões "," M ",186,null," -   "]
[" 17.04.02.03.04 ","SEINFRA C1183"," Eletroduto em alumínio d=2\", inclusive conexões "," M ",24,null," -   "]
[" 17.04.02.03.05 ","SEINFRA C1179"," Eletroduto em alumínio3/4\", inclusive conexões "," M ",24,null," -   "]
[" 17.04.02.03.06 ","SINAPI 73861/009"," Condulete tipo E 1\" "," UND ",180,null," -   "]
[" 17.04.02.03.07 ","SEINF 160150013"," Conector CM 26 "," UND ",360,null," -   "]
[" 17.04.02.03.08 ","SEINFRA C0467"," Abraçadeira tipo D 1 1/4\" "," UND ",131,null," -   "]
[" 17.04.02.03.09 ","SEINFRA  C0466"," Abraçadeira tipo D 1\" "," UND ",366,null," -   "]
[" 17.04.02.03.10 ","SEINFRA C0467"," Abraçadeira tipo D 1 1/2\" "," UND ",103,null," -   "]
[" 17.04.02.03.11 ","SEINFRA C0467"," Abraçadeira tipo D 2\" "," UND ",13,null," -   "]
[" 17.04.02.03.12 ","SEINF  0160140397"," Parafuso e bucha S10 "," UND ",400,null," -   "]
[" 17.04.02.03.13 ","SEINF  0160140526"," Terminal aéreo em barra chata de cobre H=600MM X 3/4\"X 3/16\" "," UND ",200,null," -   "]
[" 17.04.02.03.14 ","SEINFRA C3478"," Aço CA-50 D=3/8\" "," KG ",170,null," -   "]
[" 17.04.02.03.15 ","MERCADO"," Barra chata de alumínio 3/4\"x 1/4\"x 3m, com furos d=7mm, ref. TEL-770 ou similar "," UND ",124.2,null," -   "]
[" 17.04.02.03.16 ","SEINF  0160140394"," Parafuso cabeça chata al d=1/4\"x 7/8\"TEL-5322 "," UND ",621,null," -   "]
[]
[]
[" 17.05 ",null,"INSTALAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO MECÂNICA",{"$nulls":3}," -   "]
[" 17.05.01 ","UFC SINAPI 78077","Tubo de cobre inclusive conexões (1/2\")"," M ",120,null," -   "]
[" 17.05.02 ","UFC SINAPI 78081","Tubo de cobre inclusive conexões (1/4\")"," M ",450,null," -   "]
[" 17.05.03 ","UFC SINAPI 78078","Tubo de cobre inclusive conexões (3/4\")"," M ",25,null," -   "]
[" 17.05.04 ","UFC SINAPI 78080","Tubo de cobre inclusive conexões (3/8\")"," M ",470,null," -   "]
[" 17.05.05 ","UFC SINAPI 78079","Tubo de cobre inclusive conexões (5/8\")"," M ",300,null," -   "]
[" 17.05.06 ","UFC SINAPI 78027","Tubo de cobre inclusive conexões (7/8\")"," M ",160,null," -   "]
[" 17.05.07 ","MERCADO","Tubo de cobre inclusive conexões (1.1/8\")"," M ",310,null," -   "]
[" 17.05.08 ","SEINF  0160120001","Tubo revestido com borracha elastomérica  D=1/2\""," M ",120,null," -   "]
[" 17.05.09 ","SEINF  0160120002","Tubo revestido com  borracha elastomérica   D=1/4\""," M ",450,null," -   "]
[" 17.05.10 ","SEINF 0160120004","Tubo revestido com  borracha elastomérica  D=3/4\""," M ",25,null," -   "]
[" 17.05.11 ","SEINF  0160120003","Tubo revestido com  borracha elastomérica   D=3/8\""," M ",470,null," -   "]
[" 17.05.12 ","SEINF  0160120005","Tubo revestido com  borracha elastomérica   D=5/8\""," M ",300,null," -   "]
[" 17.05.13 ","SEINF 0160120004","Tubo revestido com  borracha elastomérica   D=7/8\""," M ",160,null," -   "]
[" 17.05.14 ","SEINF  0160120001","Tubo revestido com alumínio  D=1.1/8\""," M ",310,null," -   "]
[]
[]
[" 18. ",null," LOUÇAS, APARELHOS, METAIS E BANCADAS ","  ",null,null," -   "]
[" 18.01 ","SEINFRA C4069","Bancada granito outras cores, 3cm, colocado"," M2 ",21.23,null," -   "]
[" 18.02 ","SEINFRA C2502","Torneira de lavatório de bancada linha Biopress ref. 1180-BIO ou similar"," UN ",27,null," -   "]
[" 18.03 ","SEINFRA C1151","Ducha manual "," UN ",28,null," -   "]
[" 18.04 ","SINAPI 40729","Válvula de descarga para mictório Biopress ref. 1181-BIO ou similar"," UN ",6,null," -   "]
[" 18.05 ","SINAPI  74193/001","Bacia Sanitária com caixa de acoplada mod. Targa ref. CP 101 cor branco gelo GE 17 ou similar de 1a. Categoria"," UN ",27,null," -   "]
[" 18.06 ","SINAPI 74230/001","Assento plástico em Polietileno fabricação Tigre linha bella maxi ou similar"," UN ",27,null," -   "]
[" 18.07 ","SINAPI 73947/006","Lavatório redondo cuba de sobrepor ref. LL 190 cor branco gelo GE 17, incluindo válvula e sifão"," UN ",8,null," -   "]
[" 18.08 ","SINAPI 73947/006","Lavatório oval cuba de sobrepor ref. LL 190 cor branco gelo GE 17, incluindo válvula e sifão"," UN ",19,null," -   "]
[" 18.09 ","SINAPI  74234/001","Mictorio de louca branca c/sifao integrado e med 33x28x53cm, c/ferragens em metal cromado, registro de pressão de 1/2\"e tubo de ligação 1/2\"- fornecimento e instalação"," UN ",6,null," -   "]
[" 18.10 ","SEINFRA C1898","Barras de apoio para portador de necessidades especiais fabricação Crisnoe ou similar com dimensões de 80 cm"," M ",6,null," -   "]
[" 18.11 ","SEINFRA   C2502","Torneira de pressão para lavatório de bancada de 1/2\", com engate flexível de metal cromado 1/2\"x 30cm, fornecimento e instalação"," UN ",3,null," -   "]
[" 18.12 ","SEINFRA C4635","Bacia Sanitária linha conforto ref. P51, de louça , cor branca, ou similar, inclusive assento com abertura frontal"," UN ",3,null," -   "]
[" 18.13 ","SINAPI 74227/001","Caixa embutida fabricação Montana ref. 900 C ou similar"," UN ",3,null," -   "]
[" 18.14 ","SEINFRA   C4636","Lavatório com coluna suspensa ref. L 51 e coluna suspensa ref. CS 1V ou similar"," UN ",3,null," -   "]
[" 18.15 ","SINAPI 73947/004","Tanque fabricação Deca com coluna ref. TQ 01 coluna ref. CT11 capacidade 18 litros cor branco gelo GE 1 ou similar"," UN ",3,null," -   "]
[" 18.16 ","SINAPI 73949/001","Torneira cromada 3/4\"para tanque- fornecimento e instalação"," UN ",3,null," -   "]
[" 18.17 ","SEINFRA   C0985","Cuba de embutir em aço inox tipo 304, dimensões 500 x 395 mm profundidade 250 mm fabricação Strake/ Tramontina ou similar, inclusive válvula e sifão"," UN ",2,null," -   "]
[" 18.18 ","SINAPI  73949/004","Torneira de Saída Lateral Banca para pia de cozinha  de primeira categoria"," UN ",2,null," -   "]
[" 18.19 ","SEINFRA  C3513","Chuveiro de parede linha mandachuva, ref. 1993, fab. Fabrimar ou similar"," UN ",3,null," -   "]
[" 18.20 ","SINAPI 74125/002"," Espelho prata 85x40cm, com moldura em perfil de alumínio natural "," UN ",30,null," -   "]
[" 18.21 ","SEINF   0150140065"," Porta papel higiênico em PVC cor branco ref. Ph 3000 – fabricação columbus Brasil ou similar "," UN ",30,null," -   "]
[" 18.22 ","SEINF   0150100063"," Saboneteira em PVC, cor branca, com reservatório para sabonete líquido (refil), ref. 2604, sobreposta FABRICAÇÃO Columbus Brasil ou  similar "," UN ",22,null," -   "]
[" 18.23 ","SEINF   0150100067"," Porta papel toalha em PVC tipo dispenser interfolha ref. pt 1000 fabricação Columbus Brasil. "," UN ",18,null," -   "]
[" 18.24 ","SEINFRA C2024"," Prateleira em mármore branco "," M2 ",7.9,null," -   "]
[]
[]
[" 19. ",null," DIVERSOS ","  ",null,null," -   "]
[" 19.01 ","SEINFRA C4069"," Balcão em granito branco nevasca "," M2 ",35.23,null," -   "]
[" 19.02 ","SEINFRA  C3674"," Suporte bancada "," UND ",60,null," -   "]
[]
[]
[]
[" 20. ",null," LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL ","  ",null,null," -   "]
[" 20.01 ","SINAPI 9537"," Limpeza geral "," M2 ",{"v":4948.42,"d":"4,948.42"},null," -   "]
["  ",null,"  ","  "]
[]
["  ",null,"TOTAL",{"$nulls":3}," -   "]
[null,null,"TOTAL COM BDI 25%",{"$nulls":3}," -   "]
[null,null,"TOTAL GERAL",{"$nulls":3}," -   "]

{"sheet":"Plan2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Plan3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}